Основы сканирования

# Настройка установки Gray Balance Intensity (Интенсивность баланса серого цвета)

Баланс серого цвета позволяет удалять оттенок (преобладание) определенного цвета.

| В диалоговом окне Color Adjustment (Настройка цвета) щелкните на клавише eyedropper (пипетка), находящейся под Gray Balance Intensity (Интенсивность баланса серого цвета).

> Указатель мыши превратится в пипетку и область его перемещений будет ограничена окном Preview (Просмотр).

| Переместите пипетку к месту, имеющему цвет, у которого вы хотите настроить интенсивность баланса серого, и потом щелкните на этом цвете.

> Выбранный вами цвет появится в двух клетках ниже ползунка Gray Balance Intensity (Интенсивность баланса серого цвета) .

| Для изменения интенсивности баланса серого цвета у выбранного вами цвета нужно перемещать ползунок вправо или влево или ввести нужное числовое значение в клетку текста.

интенсивность серого цвета установлена на 100

> Вы можете задать число в диапазоне от 0 до 100. Изменение значения приводит к соответственному изменению цвета в правой клетке. Ваши изменения будут также отражаться на изображении, находящемся в окне Preview (Просмотр).

|  | Примечание:

|  | Для получения более подробной информации по настройке интенсивности баланса серого цвета обратитесь к разделу Color Adjustment (Настройка цвета) .

[К началу]

Предыдущая | Следующая