Дополнительные устройства

# Сканирование нормальных (отражающих) документов

При возврате к сканированию нормальных отражающих документов вы можете просто выключить Пленочный адаптер и потом просто класть документы на планшет под адаптером. Если же вы не собираетесь длительное время сканировать прозрачные материалы, то можете снять Пленочный адаптер и поместить его на хранение в оригинальную упаковку.

Процедура снятия Пленочного адаптера выполняется в обратном порядке относительно процедуры, описанной в разделе Установка Пленочного адаптера.

| Примечание:

| Перд сканированием в режиме Full Auto (Автоматический) снимите Пленочный адаптер и поставьте на место документальную крышку.

| При сканировании тонких документов вы можете увидеть на сканированных изображениях отображение обратной стороны Пленочного адаптера. В этом случае нужно вместо Пленочного адаптера поставить документальную крышку.

| При использовании утилиты EPSON SMART PANEL for Scanner для сканирования и печати таких отражающих документов, как фотографии, сначала нужно снять Пленочный адаптер и поставить на место документальную крышку.

| Примечание для пользователей Perfection 1640SU Office:

| При сканировании с планшета сканера нормальных отражающих документов используйте матовый лист Автоподатчика документов. За более подробной информацией обратитесь к разделу Ручная загрузка документов .

[К началу]

Предыдущая | Следующая