Использование сканера

# Сохранение файлов с помощью EPSON Scan

Для того чтобы сохранить отсканированное изображение, не редактируя его в приложении, запустите EPSON Scan напрямую. После сканирования изображения будут автоматически сохранены в виде файлов в папке, указанной в диалоговом окне File Save Settings (Параметры сохранения файлов).

| Раскройте диалоговое окно File Save Settings (Параметры сохранения файлов).

> Для пользователей Windows:
> Нажмите Start (Пуск), подведите указатель мыши к пункту EPSON Scan и выберите EPSON Scan.

> Для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x:
> Выберите EPSON Scan в меню Apple.

> Для пользователей Mac OS X:
> Щелкните значок EPSON Scan в папке Applications.

|  | Примечание:

Если флажок Show this dialog box before next scan (Отображать это диалоговое окно перед следующим сканированием) снят, диалоговое окно File Save Settings (Параметры сохранения файлов) не откроется автоматически. Чтобы раскрыть это диалоговое окно, щелкните стрелку рядом с кнопкой Scan (Сканировать) и выберите File Save Settings (Параметры сохранения файлов).

| Укажите папку, где будут сохранены отсканированные изображения. Если вы хотите изменить стандартное значение этого параметра, нажмите кнопку Browse (Обзор) (в Windows) или Choose (Выбор) (в Macintosh) и выберите желаемую папку.

| В соответствующих полях введите имя файла, состоящее из буквенно-цифрового префикса и 3-цифрового начального номера.

> Если вы хотите изменить имя файла, в поле Prefix (Префикс) введите буквенно-цифровую строку и выберите начальный номер. Имя файла состоит из выбранных префикса и номера.

|  | Примечание:

В Windows в строке префикса недопустимы следующие символы. \, /, :, ., *, ?, ", <, >, |

В Macintosh в строке префикса недопустим символ двоеточия (:).

Номер должен состоять из трех цифр. При сохранении в формате MS-DOS 8.3, убедитесь, что длина префикса не превышает 5 символов.

| Выберите формат файла. Вы можете выбрать один из форматов, перечисленных в следующей таблице. В зависимости от формата, становится доступной кнопка Options (Параметры), нажав которую, вы сможете ввести дополнительные параметры сохранения файлов.

Формат (расширение файла) | Описание
BITMAP (*.BMP) (только в Windows) | Стандартный формат графических файлов в Windows. Большинство приложений Windows, включая программы обработки текста, позволяют считывать и редактировать изображения в этом формате.
PICT (*.PCT) (только для Macintosh) | Стандартный формат изображений для Macintosh. Большинство приложений Macintosh, включая программы обработки текста, поддерживают обработку изображений в этом формате.
JPEG (*.JPG) | Формат сжатия файлов, позволяющий изменять качество сжатия. Однако если сжатие будет слишком большим, качество изображения ухудшится (запомните, что вы не сможете восстановить исходные данные). Качество также ухудшается при каждом сохранении файла в этом формате. Если вы собираетесь редактировать изображение после его сохранения на диск, выберите формат TIFF.
TIFF (*.TIF) | Формат файлов, разработанный для обмена данными между приложениями, например, между графическим ПО и DTP. При сканировании черно-белых изображений вы можете выбрать тип сжатия.
Multi-TIFF (*.TIF) | Формат TIFF, но в случае, когда несколько страниц записываются в один файла. При сканировании документов с использованием автоматического податчика документов, все страницы будут сохранены в один файл. При выборе других форматов, для каждой страницы будет создан отдельный файл. Но, чтобы открыть файлы Multi-TIFF, вам необходимо приложение, поддерживающее этот формат.
PDF (*.PDF) | Независимый от платформы формат документов. Для работы с документами в формате PDF вам необходимо ПО Adobe Acrobat Reader или Acrobat. При сканировании с использованием автоматического податчика документов несколько страниц будут записаны в один файл.

| Нажмите OK.

> EPSON Scan автоматически произведет предварительный просмотр документов, распознает тип изображений, оптимизирует их и начнет сканирование.

| EPSON Scan начнет сканирование.

[К началу]

Предыдущая | Следующая