Техобслуживание

# Замена люминесцентной лампы

Яркость люминесцентной лампы со временем снижается. При перегорании лампы или слишком тусклом свечении, не позволяющем сканеру нормально работать, сканер останавливается, а световой индикатор часто мигает красным цветом. Если это случилось, то лампу следует заменить. За дополнительной информацией обращайтесь к дилеру.

| Предостережение:

| Никогда не вскрывайте корпус сканера. Если решили, что сканер требует ремонта или регулировки, то свяжитесь с дилером.

[К началу]

Предыдущая | Далее