Сканирование в ручном режиме / Настройка установок ручного режима

# Выполнение конфигурационных установок

> Меню Preview (Предварительный просмотр)
> Меню Color (Цвет)
> Меню Other (Остальное)

Щелкните на кнопке Configuration (Конфигурация) , чтобы открыть диалоговое окно Configuration (Конфигурация), в котором можно выполнить множество конфигурационных установок, относящихся к окну Preview (Предварительный просмотр) и просматриваемому изображению, а также к цветовой регулировке.

## Меню Preview (Предварительный просмотр)

Это меню позволяет выполнить основные установки, которые отражаются на параметрах окна Preview (Предварительный просмотр).

### Automatic Preview (Автоматический просмотр)

Данный вид просмотра автоматически запускается, когда запущена утилита EPSON TWAIN.

### Fast Preview (Быстрый просмотр)

Обеспечивает высокоскоростную загрузку предварительно просматриваемого изображения. В случае установки флажка в клетке этой опции, просматриваемое изображение сканируется в режиме Draft (Черновик). Если эта опция не выбрана, то изображение сканируется в режиме Best (Основной) и можно получить точные значения Highlight (Белой точки), Shadow (Черной точки) и Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов) посредством замера с помощью инструмента пипетка в поле просматриваемого изображения.

Не пользуйтесь этой опцией (не ставьте флажок в клетке этой опции), когда для вас качество важнее скорости.

| Примечание:

| Данная опция доступна только тогда, когда в качестве параметра установки Document Source (Источник документа) задан Flatbed (Планшет сканера).

### Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки)

При установке флажка в клетке этой опции станет возможным режим Thumbnail preview (Эскизный просмотр), когда зададите установку Document Source for film (Источник документа фотопленка), и затем щелкните на кнопке Full Preview (Полноэкранный просмотр) .

[К началу]

## Меню Color (Цвет)

Щелкните на вкладке Color (Цвет) , чтобы вывести на экран монитора меню Color (Цвет).

Это меню позволяет выполнить множество установок, относящихся к регулировке цвета и системам управления им. Выберите подходящую установку в ниже расположенном списке.

Установка | Когда выбирать
Color Controls (Регуляторы цвета) (установка по умолчанию) | Когда не используется система управления цветом вместе с утилитой EPSON TWAIN
ICM (для Windows) или ColorSync (для Macintosh) | Для пользования настройками системы управления цветом вместе с утилитой EPSON TWAIN
No Color Correction (Без коррекции цвета) | Для выполнения цветовых настроек пользуйтесь устройством для калибровки цвета

### Color Controls (Регуляторы цветы)

Установка Color Controls (Регуляторы цветы) позволяет выполнить установки, которые изменяют параметр Gamma (Гамма) монитора и способ действия функции Auto Exposure (Автоэкспозиция).

#### Display Gamma (Параметр монитора Гамма)

Можно изменить значение параметра Gamma (Гамма) для монитора, вводя с клавиатуры нужное значение в текстовом окне Display Gamma (Параметр монитора Гамма) или щелкая на стрелках, расположенных рядом с текстовым окном. Можно изменять значение в диапазоне от 1,0 до 3,0 с шагом 0,1. По умолчанию значение параметра Гамма равно 1,8.

Установка Display Gamma (Параметр монитора Гамма) также воздействует на то, как щелкание на кнопке Auto Exposure (Автоэкспозиция) будет отражаться на установке Gamma (Параметр Гамма).

#### Continuous Auto Exposure (Постоянная автоэкспозиция)

Установите флажок в клетке этой опции, чтобы функция Auto Exposure (Автоэкспозиция) включалась при каждом щелкании на кнопке Full Preview (Полноэкранный просмотр) , изменении масштаба просмотра с помощью функции Zoom (Масштаб), применении выделяющей рамки или изменении размера и расположения выделяющей рамки на поле изображения.

В случае отсутствия флажка в клетке этой опции функция Auto Exposure (Автоэкспозиции) будет включаться только после щелкания на кнопке Auto Exposure (Автоэкспозиция) .

| Примечание:

| Эта функция доступна только тогда, когда опция Color Controls (Регуляторы цвета) выбрана.

### ICM (для Windows) или ColorSync (для Macintosh)

Выбирайте эту установку для передачи цветов в изображении с помощью доступной на используемом компьютере системы управления цветом: ICM для Windows или ColorSync для Macintosh. Выбор этой установки позволит вам задать нужные цветовые настройки для используемого сканера в окне списка Source (Scanner) (Источник: сканер), а также монитора или выходного устройства (например, принтера) в окне списка Target (Адресат результата). После сканирования изображение преобразовывается в соответствии с этими установками перед отправкой в программное приложение.

| Примечание:

| Установки ICM и ColorSync предназначены для опытных пользователей. Если вы знакомы хорошо с системами управления цветом, то выберите опцию Color Controls (Регуляторы цвета) , чтобы избежать непредвиденных результатов.

| Если используемый принтер или монитор не поддерживают доступную систему управления цветом, то выберите опцию Color Controls (Регуляторы цвета) . Смотрите документацию принтера и монитора, чтобы узнать, могут ли они поддерживать системы управления цветом ICM или ColorSync.

| В случае выбора системы управления цветом ICM или ColorSync при каждом использовании функции Auto Exposure (Автоэкспозиция) параметр Shadow (Черная точка)в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения) автоматически принимает значение 8,0, а параметр Gamma (Гамма) - 1,0.

| В случае выбора системы управления цветом ICM или ColorSync установка Continuous Auto Exposure (Постоянная автоэкспозиция) недоступна.

| В случае выбора системы управления цветом ICM или ColorSync в окне утилиты EPSON TWAIN при использовании графического редактора Adobe Photoshop 5.0 или 5.5 обязательно удалите флажок в клетке опции Display Using Monitor Compensation (Показывать используемую систему коррекции для монитора) в диалоговом окне RGB Setup (Параметры модели RGB) программы Photoshop.

| Примечание пользователям Macintosh:

| Перед сканированием обязательно выберите подходящие установки в опции System Profile (Настройки системы) на панели управления системы ColorSync, чтобы иметь оптимальное совпадение цветов. Дополнительную информацию см. в документации к используемому компьютеру Macintosh.

#### Source (Scanner) (Источник: сканер)

Выберите цветовые характеристики для используемого сканера из этого окна списка. Рекомендуется выбирать установку EPSON Standard при пользовании сканером фирмы EPSON.

#### Target (Адресат результата)

В этом окне списка можно выбрать цветовые характеристики, которые соответствуют монитору или другому выходному устройству (например, принтеру) или выбрать одну из настроек цветового пространства в модели RGB, которая будет соответствовать тем, что доступны в программе Adobe Photoshop

Чтобы использовать те же самые цветовые настройки, что используются на мониторе в данный момент, выберите параметр Monitor RGB . Чтобы выбрать другие настройки для используемого монитора или принтера, выберите из списка нужные вам параметры для монитора и принтера.

Чтобы выбрать цветовые настройки, которые бы соответствовали цветовому пространству модели RGB, используемому в программе Adobe Photoshop, выберите такое же цветовое пространство в списке. Дополнительную информацию об управлении цветом в программе Adobe Photoshop см. в документации к этой программе.

| Примечание:

| Если вы выполняли цветовые настройки, чтобы откалибровать монитор с помощью утилиты Adobe Gamma, то эти цветовые настройки появятся в окне списка Target (Адресат результата).

| По умолчанию параметром установки Target (Адресат результата) в Windows является модель sRGB , а в Macintosh по умолчанию параметром установки Target (Адресат результата) является модель Monitor RGB

#### Display Preview Using Monitor Compensation (Показывать используемую систему коррекции для монитора при предварительном просмотре)

Просматриваемое изображение выводится скорректированным системами управления цветом ICM или ColorSync, действие которых распространяется от цветового пространства адресата результата до монитора.

В случае установки флажка в клетке этой опции окончательно сканированное изображение соответствует изображению, просмотренному в окне Preview (Просмотр) программы Adobe Photoshop. Программа Adobe Photoshop регулирует рабочий диапазон цветового пространства внутрипрограммного изображения, чтобы оно соответствовало цветовому пространству монитора и выводит на экран уже преобразованное изображение. Поскольку другие программные приложения не поддерживают эту функцию, рекомендуется оставлять клетку этой опции чистой.

### No Color Correction (Без коррекции цвета)

Эта установка позволяет сканировать изображения совсем без корректировки качества изображений. Выбирайте эту установку для достижения наилучших результатов, когда вы делаете собственные цветовые настройки с помощью устройства для цветовой калибровки.

[К началу]

## Other menu (меню Остальное)

Щелкните на вкладке Other (Остальное) , чтобы вывести на экран меню Other (Остальное).

### Preserve Preview Settings (Сохранять предварительные установки)

При установке флажка в клетке этой опции установки Image Type (Тип изображения), Destination (Адресат результата), Resolution (Разрешение) и Unsharp Mask (Нерезкая маска) сохраняются и будут действовать до следующего запуска утилиты EPSON TWAIN.

#### Preserve Preview Image (Сохранить просмотренное изображение)

При установке флажка в клетке этой опции изображение, показанное в окне Preview (Предварительный просмотр), сохраняется вместе с его установками до следующего запуска утилиты EPSON TWAIN. Эта функция очень полезна при неоднократном сканировании одного документа и особенно полезна, когда используются разные TWAIN-совместимые приложения для сканирования одного документа.

| Примечание:

| Данное окно становится тусклым и недоступным, когда в клетке опции Preserve Preview Settings (Сохранять предварительные установки) не установлен флажок или не активизирован режим просмотра Thumbnail (Эскизный).

### Work Area (Рабочая область)

Выбирайте жесткий диск компьютера в качестве временной рабочей области для выполнения части операций с изображением. В списке доступен только локальный жесткий диск компьютера.

### Free Space (Объем свободной памяти)

Показывает объем свободной памяти на жестком диске, выбранном в качестве рабочей области.

### Reset All (Сбросить все)

Щелкайте на этой кнопке для инициализации всех установок утилиты EPSON TWAIN и восстановления установок по умолчанию, заданных производителем.

[К началу]

Предыдущая