Сканирование в ручном режиме / Пользование окном предварительного просмотра

# Предварительный просмотр

> Пользование выделяющей рамкой
> Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)
> Пользование кнопкой Auto Locate (Автоматическое определение области сканирования)

На просматриваемом изображении в окне предварительного просмотра вы можете видеть действие выполненных установок и сделать дополнительные регулировки изображения. Вы также можете использовать выделяющую рамку для сканирования только выделенной части изображения.

В этом окне предварительного просмотра доступны ранее рассмотренные функции.

| Примечание:

| Проверьте, чтобы в клетке опции Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация) не был проставлен флажок.

| При просмотре негативов с помощью держателя пленок в окне предварительного просмотра может появиться необычный цвет, поскольку рамка держателя фотопленки воспринимается сканером как белое, что приводит к тому, что сканированное изображение появляется более темным. Чтобы увидеть правильные цвета, щелкните указателем мыши и проведите его по интересующей области, затем щелкните на кнопке Zoom Preview (Масштаб просмотра) или просматривайте изображения в режиме эскизного просмотра. См. Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра) или Эскизный просмотр

## Пользование выделяющей рамкой

Выделяющая рамка является рамкой, которую вы очерчиваете вокруг какой-то части просматриваемого изображения, чтобы ее выбрать. Вы можете использовать выделяющую рамку для выбора области, которую хотите увеличить, пользуясь кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра) .

Для создания выделяющей рамки проведите указателем мыши поверх изображения в окне предварительного просмотра. Указатель мыши превращается в перекрестие. Прижимая кнопку мыши, переместите перекрестие поверх области изображения, затем отпустите кнопку мыши, чтобы образовалась выделяющая рамка.

Рамка выделяющей рамки принимает вид бегущей пунктирной линии, что указывает на активность выделяющей рамки, размеры которой могут быть изменены.

Точка, на которой вы щелкнете первый раз остается неподвижной, а остальная часть рамки подвижна и изменяется в размерах.

Когда указатель мыши находится внутри выделяющей рамки (рамка выделенной области изображения), указатель мыши принимает вид кисти руки. Вы можете щелкнуть и переместить выделяющую рамку в любое место в пределах окна предварительного просмотра. Если вы переместите указатель мыши в виде кисти руки при нажатой клавише Shift , то выделяющая рамка зафиксируется неподвижно в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Когда указатель мыши находится на линии выделяющей рамки, он превращается в стрелку, позволяющую изменять размер выделяющей рамки. Если вы переместите стрелку при нажатой клавише Shift , то выделяющая рамка будет пропорционально изменяться в размере.

Для удаления выделяющей рамки дважды щелкните в поле окна предварительного просмотра.

[К началу]

## Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)

Для увеличения в размерах выделенной части просматриваемого изображения щелкните и переместите указатель мыши поверх области изображения, которую требуется увеличить, затем щелкните на кнопке Zoom Preview (Масштаб просмотра) . Дополнительную информацию о выборе частей изображений см. Пользование выделяющей рамкой

| Примечание:

| Кнопка Zoom Preview (Масштаб просмотра) недоступна при попытке воспользоваться другими выделяющими рамками помимо активно используемой в настоящий момент.

[К началу]

## Пользование кнопкой Auto Locate (Автоматическое определение области сканирования)

Щелкните на кнопке Auto Locate (Автоматическое определение области сканирования) , чтобы сканер начал автоматически определять область сканирования и выбирать нужное изображение. Изображение появится без белого окаймления в окне предварительного просмотра.

Вся просматриваемая область | Сканированное изображение

Если документ содержит более одного изображения, то выберите интересующее изображение с помощью выделяющей рамки и щелкните на кнопке Auto Locate (Автоматическое определение области сканирования) . Выбранное изображение будет автоматически определено.

Сканируемое изображение и несканируемое изображение | Сканируемое изображение и несканируемое изображение

| Примечание:

| Создавайте выделяющую рамку только для нужного изображения. Если выделяющая рамка будет охватывать и другие изображения, то функция Auto Locate(Автоматическое определение области сканирования) не сможет работать, как хотелось бы вам.

[К началу]

Предыдущая | Далее