Сканирование в ручном режиме / Пользование окном предварительного просмотра

# Эскизный просмотр

> Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)
> Пользование кнопкой Return (Вернуть)
> Пользование кнопкой 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов)
> Пользование кнопкой Mirroring (Зеркальное отражение)

Когда вы сканируете прозрачные оригиналы, вы можете предварительно просматривать изображения в эскизном формате. Каждому эскизному изображению присваивается порядковый номер, который появляется под изображением.

В этом окне предварительного просмотра доступны все ранее рассмотренные функции. Вы не можете создать и изменить выделяющую рамку на изображениях в эскизном формате. О пользовании выделяющей рамкой см. Предварительный просмотр

Вы можете изменить каждое эскизное изображение и выполнить дополнительные регулировки изображения. Для изменения эскизного изображения щелкните на нем или на фрагменте, который вы хотите изменить, а затем выберите подходящие установки. Выбранное изображение имеет контурную синюю рамку.

Для сканирования изображения выберите текстовое окно с номером изображения, которое хотите сканировать, а затем щелкните на кнопке Scan (Сканировать) . Должно быть выбрано по крайней мере хоть одно эскизное изображение; вы не можете удалить все клетки с номерами изображений.

| Примечание:

| Проверьте, чтобы в клетке опции Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация) был проставлен флажок.

| При эскизном просмотре кнопки Image Type (Тип изображения) и Destination (Адресат результата) не появляются на экране, а кнопки Source size (Размер источника), Lock (Блокировать) и Settings (Настройка) выводятся на экран тусклыми и недоступными.

| Опции Image Type (Тип изображения), Destination (Адресат результата), Resolution (Разрешение), Unsharp Mask (Нерезкая маска) и меню Units (Единицы измерения) применимы ко всем изображениям.

| Во время просмотра изображения с высоким разрешением на исполнение функций кнопок 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов) и Mirroring (Зеркальное отражение) требуется время.

| Если вы не можете сканировать прозрачные оригиналы в режиме эскизного просмотра, то перейдите на ручной режим и воспользуйтесь выделяющей рамкой. Подробности см. Вы не можете сканировать фотопленку в автоматическом режиме или с эскизным просмотром.

## Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)

Для увеличения в размерах выделенного изображения щелкните на нем или фрагменте, который требуется увеличить, затем щелкните на кнопке Zoom Preview (Масштаб просмотра) . Масштаб выбранного изображения изменится, как показано ниже.

Вы можете изменить изображение в процессе масштабирования. Для сканирования изображения необходимо вернуться к режиму эскизного просмотра. Для возврата к эскизному просмотру щелкните на кнопке Return (Вернуть) . См. Пользование кнопкой Return (Вернуть)

| Примечание:

| Когда вы дважды щелкните на эскизном изображении, изображение развернется до полноэкранного вида. Для возврата к эскизному просмотру снова дважды щелкните на масштабированном изображении.

[К началу]

## Пользование кнопкой Return (Вернуть)

С щелчком на кнопке Return (Вернуть) изображение возвращается к состоянию эскизного просмотра. Эта кнопка доступна только тогда, когда масштаб изображения изменялся как описано в Пользование кнопкой Zoom Preview (Масштаб просмотра)

| Примечание:

| Когда вы дважды щелкните на изображении с измененным масштабом просмотра, изображение вернется к состоянию эскизного просмотра.

[К началу]

## Пользование кнопкой 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов)

С щелчком на кнопке 90 Degrees Rotate (Повернуть на 90 градусов) выбранное изображение поворачивается на 90 градусов по часовой стрелке. С каждым последующим щелчком изображение поворачивается еще на 90 градусов.

[К началу]

## Пользование кнопкой Mirroring (Зеркальное отражение)

Щелкните на кнопке Mirroring (Зеркальное отражение) для замены выбранного изображения на его зеркальное отражение. Небольшой значок появится снизу зеркального изображения в окне предварительного просмотра.

[К началу]

Предыдущая | Далее