Сканирование в ручном режиме / Пользование окном ручного режима утилиты EPSON TWAIN

# Выбор адресата результата

> Список Destination (Адресат результата)
> Кнопка Destination (Адресат результата)

Установка Destination (Адресат результата) позволяет определить программное приложение или выходное устройство, для которого сканированное изображение предназначается. Используйте список Destination (Адресат результата) для выбора предустановленного или заданных пользователем установок или используйте кнопку Destination (Адресат результата) для настройки установок опции Destination (Адресат результата).

## Список Destination (Адресат результата)

Список Destination (Адресат результата) содержит перечисленные ниже предустановленные установки и сохраненные пользовательские установки в диалоговом окне Destination (Адресат результата). Щелкайте на стрелках на правой стороне для просмотра всех доступных установок.

Имя адресата результата | Разрешение
Black & White (Черно-белое) | Gray/Color (Серые полутона/Цветное)
Screen/Web (Монитор/ Web) | 96 dpi (для Windows) 72 dpi (для Macintosh) | 96 dpi (для Windows) 72 dpi (для Macintosh)
Fax (Факсимильное устройство) | 200 dpi | 200 dpi
OCR (Оптическая система распознания символов) | 300 dpi | 300 dpi
Принтер EPSON Stylus (Fine) | 360 dpi | 150 dpi
Принтер EPSON Stylus (Photo) | 720 dpi | 300 dpi
Лазерный принтер | 600 dpi | 200 dpi

Если вы используете принтер EPSON Stylus и печатаете сканированные изображения с установками Economy (Экономичная), Normal (Обычная) или Fine Print Quality (Высококачественная) в программном обеспечении принтера, то рекомендуется выбрать опцию EPSON Stylus Printer (Fine) . Если вы печатаете с установками SuperFine или Photo Print Quality (Печать фотографического качества), то выберите опцию EPSON Stylus Printer (Photo)

| Примечание:

| Результаты действия установок Destination (Адресат результата) невозможно увидеть в окне предварительного просмотра.

[К началу]

## Кнопка Destination (Адресат результата)

С помощью кнопки Destination (Адресат результата) открывается диалоговое окно Destination (Адресат результата), в котором вы можете изменить установку Resolution (Разрешение) и добавить собственные установки в список Destination (Адресат результата), как описано ниже.

Щелкните на кнопке Destination (Адресат результата) . Откроется следующее диалоговое окно.

| Примечание:

| Когда включен режим эскизного просмотра, кнопка Destination (Адресат результата) не появляется.

Для сохранения выполненных установок введите с клавиатуры новое имя в текстовом окне Destination Name (Имя адресата результата), а затем щелкните на кнопке Save (Сохранить) . Для удаления пользовательской установки Destination (Адресат результата) выберите имя установки, потом щелкните на кнопке Delete (Удалить)

Для применения установок щелкайте на кнопке OK . Для отмены установок щелкайте на кнопке Cancel (Отмена)

### Destination Name (Имя адресата результата)

Имена предустановленных и пользовательских установок появятся в списке Destination Name (Имя адресата результата).

### Resolution (Разрешение)

Выберите разрешение сканирования для опции Black & White (Черно-белое) или Gray /Color (Серые полутона/Цветное) . Вы можете выбрать одну из установок с требуемым разрешением в текстовом окне списка или ввести с клавиатуры собственную установку с разрешением до 6400 dpi с точностью до 1 dpi. Максимальное доступное разрешение составляет 12800 dpi.

| Примечание:

| Когда установка глубины цвета в диалоговом окне Image Type (Тип изображения) задана как Black & White (Черно-белое) , установка Black & White (Черно-белое) действует. При других установках глубины цвета действует установка Gray/Color (Серые полутона/Цветное).

| Для печати сканированного изображения, когда разрешение задано как Black & White (Черно-белое) , выберите в списке установку разрешения аналогичную той, что вы выбрали в драйвере принтера. Для печати сканированного изображения, когда разрешение задано как Gray/Color (Серые полутона/Цветное) , выберите разрешение в диапазоне от 150 dpi до 300 dpi. В случае выбора большего разрешения при печати с установкой Gray/Color (Серые полутона/Цветное) потребуется больше времени, но повышения качества отпечатков не будет.

| Установка Resolution (Разрешение) тесно связана с установками Image Size (Размер изображения) и Scale (Масштаб). В случае произвольного изменения их изображение может получиться не таким, каким вы его ожидали видеть.

[К началу]

Предыдущая | Далее