Сканирование в ручном режиме / Пользование окном предварительного просмотра

# Общие сведения об окне предварительного просмотра

Перед окончательным сканированием изображения вы можете просмотреть его в окне предварительного просмотра, чтобы увидеть действие большинства установок утилиты EPSON TWAIN, и при необходимости произвести дополнительные регулировки изображения. С щелчком на кнопке Full Preview (Полноэкранный просмотр) запускается механизм предварительного сканирования и просмотра изображения. См. Пользование кнопкой Full Preview (Полноэкранный просмотр)

Утилита EPSON TWAIN предлагает два способа просмотра: предварительный и эскизный.

| Примечание:

| Дополнительную информацию о том, как корректировать качество предварительно просматриваемого изображения см. Выполнение конфигурационных установок .

| При простановке флажка в клетке опции Automatic Thumbnail Preview for Film (Автоматический эскизный просмотр фотопленки) в меню Preview (Предварительный просмотр) в диалоговом окне Configuration (Конфигурация) появится эскизный вид изображения в окне Preview (Предварительный просмотр), если в качестве источника документа укажите фотопленку и затем щелкните на кнопке Full Preview (Полноэкранный просмотр) .

#### Preview (Предварительный просмотр)

Когда вы сканируете непрозрачные документы или хотите изменить изображение с помощью выделяющей рамки, используйте этот способ. В окне предварительного просмотра вы можете выполнить некоторые комплексные установки, например, Image Type (Тип изображения). См. Предварительный просмотр

Окно предварительного просмотра

#### Thumbnail preview (Эскизный просмотр)

Когда вы сканируете прозрачные оригиналы, используйте этот способ. Утилита EPSON TWAIN автоматически определяет кадры фотопленки и оптимизирует экспозицию каждого изображения, а также просматривает каждый кадр как эскизное изображение. Однако некоторые установки появляются тусклыми и недоступными. См. Эскизный просмотр

Эскизный просмотр

### Изменение просматриваемого изображения

Вы можете наблюдать действие указанных ниже установок на просматриваемом изображении.

- Unsharp Mask (Нерезкая маска)

- Exposure (Экспозиция), Gamma (параметр Гамма), Highlight (параметр Белая точка), Shadow (параметр Черная точка) и Threshold (Порог чувствительности) в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения)

- Корректировка тоновоспроизведения в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения)

- Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов) и Saturation (Насыщенность) в диалоговом окне Color Adjustment (Регулировка цвета)

- Auto Exposure (Автоэкспозиция)

| Примечание:

| Хотя просматриваемое изображение изменяется в соответствии с выполняемыми установками, установки не отразятся на реальном изображении до того момента, пока вы не начнете сканировать или пересканировать изображение.

[К началу]

Предыдущая | Далее