Основы сканирования / Основы процесса сканирования

# Сканирование изображения

> Шаг 1. Включение сканера
> Шаг 2. Размещение материалов на планшете
> Шаг 3. Запуск приложения и сканирование
> Шаг 4. Запись изображения в файл

В EPSON Scan реализовано три режима сканирования: Full Auto Mode (Автоматический режим), Home Mode (простой режим) и Professional Mode (профессиональный режим). В этом разделе рассматривается автоматический режим - вы можете сканировать с использованием автоматически регулируемых параметров. Подробнее об этом - см. раздел Выбор режима сканирования в EPSON Scan.

| Примечание:

При первом запуске EPSON Scan сразу же начинается сканирование в автоматическом режиме.

Вы не можете сканировать изображение, если его размер превышает размер доступной оперативной памяти или дискового пространства. В этом случае на экране появляется сообщение с предупреждением.

В автоматическом режиме вы можете сканировать 35-миллимитровую цветную пленку и 35-миллимитровые цветные слайды. Если вы хотите отсканировать монохромные негативы или пленки шириной более 35 мм (например, формата Medium или размера 4х5''), переключитесь в простой или в профессиональный режим.

| Примечание для пользователей Macintosh:

Большинство иллюстраций в этом разделе относятся к Windows, поэтому изображение на вашем экране может слегка отличаться. За исключением примечаний, инструкции остаются теми же.

## Шаг 1. Включение сканера

| Перед тем, как включить сканер, убедитесь, что вы установили интегрированный слайд-адаптер, и ползунок транспортной блокировки находится в незамкнутом положении.

| Нажмите кнопку Power (Питание). Индикатор начнет мигать и затем загорится зеленым светом, указывая, что инициализация сканера завершена.

[К началу]

## Шаг 2. Размещение материалов на планшете

Вы можете сканировать материалы двух типов: отражающие документы (например, фотографии или бумагу) и прозрачные материалы (пленки). Обратитесь к соответствующему разделу.

| Размещение фотографий и документов на планшете

| Загрузка пленки в сканер

[К началу]

## Шаг 3. Запуск приложения и сканированиe

| Примечание для пользователей Mac OS X:

В зависимости от того, какое приложение вы используете, возможно у вас не получится запустить EPSON Scan описанным ниже способом.

Вы можете запустить EPSON Scan следующим образом.

- Работа с EPSON Scan как с отдельным приложением

- Запуск EPSON Scan из совместимого с TWAIN приложения

В этом разделе вы узнаете, как запускать EPSON Scan из Photoshop Elements. Подробнее о другом способе запуска EPSON Scan - см. раздел Запуск EPSON Scan.

| Запустите Adobe Photoshop Elements.

> Для пользователей Windows:
> Щелкните Start, подведите указатель мыши к пункту All Programs (Все программы) (для пользователей Windows XP) или Programs (Программы) (для пользователей Windows Me, 98 или 2000), затем выберите Adobe, Photoshop Elements. Щелкните Photoshop Elements.

> Для пользователей Mac OS 8.6 - 9.x:
> Дважды щелкните папку Adobe Photoshop Elements в Macintosh HD, затем дважды щелкните значок Adobe Photoshop Elements.

| Выберите Import (Импорт) в меню File, затем выберите EPSON Perfection 3200. Запустится EPSON Scan.

|  | Примечание для пользователей Windows XP:

В меню выбора сканера не выбирайте WIA-EPSON Perfection 3200. В этом случае вы не сможете полностью использовать все функции сканера EPSON.

| EPSON Scan автоматически произведет предварительный просмотр изображения и распознает источник и тип документа.

> Если вы хотите настроить прочие параметры, щелкните Pause (Пауза), затем выберите Options (Параметры), чтобы раскрыть одноименное диалоговое окно. Подробнее о доступных параметрах вы можете узнать из оперативной справки. Для этого в диалоговом окне щелкните Help (Справка).

| После того, как EPSON Scan произведет предварительный просмотр изображения и распознает тип документа, откроется следующее окно. Здесь вы можете увидеть тип документа.

> EPSON Scan автоматически находит нужные изображения и изменяет угол поворота, затем начинается сканирование.

|  | Примечание:

Нажатие кнопки Cancel (Отмена) в этом окне прервет работу EPSON Scan.

| Отсканированное изображение отправляется в приложение Adobe Photoshop Elements.

| Примечание:

В зависимости от сканируемого изображения результат может получиться неожиданным. В таком случае перейдите в простой или профессиональный режим и повторите сканирование.

Если вы не можете отсканировать прозрачные материалы в автоматическом режиме, переключитесь в простой или профессиональный режим и используйте рамку для выделения при обычном просмотре. См. раздел Невозможно отсканировать пленку в полностью автоматическом режиме или после просмотра миниатюр.

Подробнее о дальнейшем редактировании отсканированных изображений - в документации к приложению.

[К началу]

## Шаг 4. Запись изображения в файл

После того, как вы отсканировали изображение, сохраните его.

| Выберите Save As (Сохранить как) в меню File (Файл) Adobe Photoshop Elements.

| Введите имя файла, выберите формат и щелкните кнопку Save (Сохранить). Подробнее о различных форматах - в следующем разделе.

#### Форматы файлов

В следующей таблице перечисляются наиболее распространенные форматы файлов. При сохранении изображения выберите подходящий формат, который поддерживается в вашем приложении.

Формат (Расширение файла) | Описание
Формат BMP (*.BMP) (только в Windows) | BMP - это стандартный формат графических файлов в Windows. Большинство приложений Windows, включая программы обработки текста, позволяют считывать и редактировать изображения в этом формате.
Формат TIFF (*.TIF) | TIFF - это формат файлов, разработанный для обмена данными между приложениями, например, между графическим ПО и DTP.
Формат JPEG (*.JPG) | JPEG - это формат сжатия файлов, позволяющий изменять качество сжатия. Однако если сжатие будет слишком большим, качество изображения ухудшится. Качество также ухудшается при каждом сохранении файла в этом формате. Если вы собираетесь редактировать изображение после его записи на диск, лучше взять оригинал, сохраненный в другом формате.
Формат EPS (*.EPS) | EPS - это формат PostScript. Большинство приложений иллюстрирования и DTP поддерживают этот формат.
Формат PICT (только для Macintosh) | PICT - это стандартный формат изображений для Macintosh. Большинство приложений Macintosh, включая программы обработки текста, позволяют считывать и редактировать изображения в этом формате.

[К началу]

Предыдущая