Обслуживание и уход

# Очистка сканера

Чтобы сканер работал с наилучшим качеством, рекомендуется тщательно очищать его несколько раз в год.

| Отключите шнур питания.

| Протрите корпус сканера салфеткой, смоченной мягким моющим раствором.

| Если планшет сканера загрязнен, очистите стекло мягкой чистой сухой салфеткой. Если на стекле есть пятна, протрите его мягкой салфеткой с небольшим количеством специального чистящего средства для стекол. Оставшуюся жидкость тщательно удалите сухой салфеткой.

Убедитесь, что на стекле планшета нет пыли. Пыль может вызвать появление пятен на отсканированных изображениях.

| Внимание:

Не помещайте тяжелые предметы на стекло планшета. Не нажимайте на стекло слишком сильно.

Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стекло планшета, не используйте для его очистки жесткую или абразивную кисть. Поврежденная поверхность стекла приведет к ухудшению качества сканирования.

Никогда не применяйте спиртовые или едкие растворы, а также растворители для очистки сканера. Эти химикаты могут повредить компоненты и корпус сканера.

Избегайте попадания воды на детали сканера или на электронные компоненты. Это может привести к поломке механизмов и схем.

Не распыляйте смазывающие вещества внутри сканера.

Никогда не открывайте корпус сканера.

[К началу]

Следующая