Закрыть # Загрузка пленки в сканер 35-мм пленки Формат Medium Пленка 4 х 5'' 35-мм слайды Вы можете сканировать слайды и ленты пленки в области интегрированного слайд-адаптера размером 102 х 230 мм.
| Внимание:
Держите пленку за края либо надевайте перчатки. Прикоснувшись к поверхности пленки голыми руками, вы можете оставить на ней отпечатки пальцев и прочие следы.
| Примечание:
Если вы планируете сканировать прозрачные материалы из приложений EPSON Smart Panel или EPSON Photo Print, обратитесь к соответствующей документации.
Перед началом сканирования прозрачных материалов протрите слайд-адаптер и планшет для размещения документов в сканере.
| Убедитесь, что сканер выключен.
| Убедитесь, что интегрированный слайд-адаптер подключен к дополнительному соединительному гнезду сканера.
| Откройте крышку сканера и снимите пластину для сканирования отражающих документов. Возьмитесь за верхнюю часть пластины и аккуратно потяните ее вверх.
| Включите сканер.
| Загрузите прозрачные материалы в держатель пленки и разместите его на планшете сканера. Обратитесь к разделу, соответствующему вашему типу прозрачного документа.
|  | Примечание:
Основная сторона пленки (сторона с эмульсионным слоем) - это сторона с нанесенными названием производителя и идентификационным номером.
Правильно вставляйте пленку в держатель и размещайте его на планшете для размещения документов.
Не нажимайте на стекло для размещения документов слишком сильно.
| Закройте крышку сканера.
| Примечание:
Убедитесь, что крышка сканера полностью закрыта - иначе цвета будут отсканированы неправильно.
На отсканированном изображении могут появиться интерференционные кольца. Чтобы этого не произошло, загружайте пленку в держатель основной стороной вверх.
## 35-мм пленки
| Вставьте край пленки в держатель для 35-мм пленки основной стороной вниз. Затем разместите ее так, чтобы весь кадр находился в пределах отверстия держателя.
| Закройте пленку крышкой и нажмите на нее до щелчка.
|  | Примечание:
Нажимайте по всему периметру крышки, чтобы убедиться, что она плотно закрыта.
| Разместите держатель пленки на планшете, выровняв его по верхнему правому углу планшета.
[К началу] ## Формат Medium
| Разместите пленку в держателе для пленки размером 6 х 9 см основной стороной вниз, так, чтобы весь кадр находился внутри отверстия держателя.
| Закройте пленку крышкой и нажмите на нее до щелчка.
|  | Примечание:
Нажимайте по всему периметру крышки, чтобы убедиться, что она плотно закрыта.
| Разместите держатель пленки на планшете, выровняв его по верхнему правому углу планшета.
[К началу] ## Пленка 4 х 5''
| Разместите пленку в держателе для пленки размером 4 х 5 дюймов основной стороной вниз, так, чтобы весь кадр находился внутри отверстия держателя.
| Закройте пленку крышкой и нажмите на нее до щелчка.
|  | Примечание:
Нажимайте по всему периметру крышки, чтобы убедиться, что она плотно закрыта.
| Разместите держатель пленки на планшете, выровняв его по верхнему правому углу планшета.
[К началу] ## 35-мм слайды
| Разместите держатель пленки на планшете, выровняв его по верхнему правому углу планшета.
| Поместите слайды в держатель для 35-мм слайдов, как показано на рисунке.
[К началу]
Закрыть