Устранение неполадок / Проблемы и решения

# Индикатор ошибок

Когда происходит ошибка, сканер прекращает работать, а индикатор указывает, какая именно ошибка произошла.

Цвет индикатора | Тип сигнала | Тип ошибки
Красный | Мигает | Ошибка интерфейса
Мигает | Неисправимая ошибка

### Ошибка интерфейса

Неверная настройка интерфейса или сканер неплотно подключен к компьютеру.

Если произошла такая ошибка, выключите сканер и заново включите его.

### Неисправимая ошибка

Этот тип ошибки указывает на одну из следующих неполадок:

- Необходимо заменить флуоресцентную лампу.

- Не освобожден блокирующий ползунок.

- Сканер работает неправильно.

Убедитесь, что блокирующий ползунок открыт и проверьте, правильно ли работают дополнительные устройства и функции. Затем выключите сканер и заново включите его. Если проблема не решена, обратитесь к вашему поставщику.

[К началу]

Предыдущая | Следующая