Дополнительное оборудование / Использование автоподатчика

# Очистка и замена направляющей бумаги

Если вы использовали автоматический податчик документов в течение долгого времени, на отсканированных изображениях может появиться линия точек. В таком случае выполните следующие действия для очистки направляющей бумаги.

| Выключите сканер.

| Снимите подставку для бумаги.

| Переверните автоподатчик документов и раскройте защелки, которые удерживают направляющую бумаги на месте.

| Снимите направляющую бумаги.

| Протрите направляющую бумаги мягкой сухой тряпкой.

| Заново установите направляющую бумаги, следя за тем, чтобы защелки направляющей встали точно на место.

Если очистка не разрешила проблему, замените направляющую бумаги дополнительной направляющей, которая поставляется с автоподатчиком документов.

[К началу]

Предыдущая | Следующая