Дополнительное оборудование / Использование автоподатчика

# Загрузка бумаги в автоподатчик документов

> Загрузка документов вручную

Автоподатчик документов может автоматически загрузить до 30 листов бумаги следующих форматов (бумага весом 17 фунтов, толщина пачки 6,0 мм или менее):

чеки | 85 x 127 мм
B5 | 182 x 257 мм
A4 | 210 x 297 мм
Letter | 215,9 x 279,4 мм
Legal | 215,9 x 355,6 мм

Выполните следующие действия для загрузки бумаги в автоподатчик документов.

|  | Примечание:

При работе с автоподатчиком документов убедитесь, что на планшете сканера нет документов или пыли. Если на планшете рядом с обычным положением каретки есть пыль, на отсканированных изображениях могут появиться вертикальные линии.

Если во время работы автоподатчика документов открыть его или его крышку, это может привести к ошибке оборудования и подача бумаги остановится.

| Вытяните наружу подставку для бумаги.

| Максимально передвиньте правую боковую направляющую вправо.

| До упора вставьте пачку бумаги в автоподатчик документов. Убедитесь, что бумага загружена сканируемой стороной вниз. Затем передвиньте правую боковую направляющую вплотную к правому краю бумаги.

Когда сканирование завершится, документы будут выведены в нижний лоток.

| Примечание:

Перед началом сканирования обязательно выберите параметр ADF (Автоподатчик документов ) в группе настроек Document Source (Источник документов).

Если произойдут следующие проблемы, обратитесь к соответствующим разделам информации об устранении неполадок: Если бумага замялась, см. раздел Бумага замялась в автоподатчике документов. Если на отсканированном изображении появились линии, см. раздел На отсканированном изображении постоянно появляется линия точек.

## Загрузка документов вручную

Выполните следующие действия для загрузки документов вручную, когда автоподатчик документов установлен.

| Поднимите автоподатчик документов.

| Разместите документ на планшете сканера.

| Положите пластину для сканирования документов на документ.

| Аккуратно закройте автоподатчик, чтобы ваши пальцы не попали под него.

|  | Примечание:

Всегда закрывайте автоподатчик документов и его крышку перед началом сканирования. Если вы сканируете толстые материалы или документы толщиной более 2 см, можно оставить автоподатчик документов в вертикальном положении.

Обязательно выберите параметр Document Table (Планшет для документов) в группе настроек Document Source (Источник документов).

[К началу]

Предыдущая | Следующая