Дополнительное оборудование / Использование автоподатчика

# Сканирование с автоподатчиком

> Сканирование документа с оптимальными настройками
> Сканирование документов разных размеров
> Сканирование части документа

## Сканирование документа с оптимальными настройками

Выполните следующие действия для сканирования документов в офисном режиме Office Mode с наиболее подходящими настройками.

| Загрузите документ в автоподатчик.

| Запустите EPSON Scan и затем выберите офисный режим Office Mode. Подробнее см. Изменение режима сканирования.

> Появится следущее окно.

| Задайте параметры Destination (Назначение), соответствующие вашему документу.

Document Source (Источник документа) | ADF (Автоматический податчик документов)
Size (Размер) | Выберите размер области сканирования
Orientation (Ориентация) | Выберите способ расположения документа.
Resolution (Разрешение) | Из раскрывающегося списка выберите наиболее подходящее разрешение

> При выборе большого разрешения число пикселов в данных увеличивается, и структура сканированного изображения становится более детальной. Увеличение разрешения приводит к увеличению объема данных. Задаваемое разрешение должно соответствовать цели сканирования.

> Из следующей таблице выберите разрешение, наиболее подходящее для конкретной цели сканирования.

Цель | Разрешение
Электронная почта | от 96 до 150 dpi
OCR (оптическое распознавание текста) | 300 dpi
Печать | 300 dpi
Создание файла | 300 dpi
Отправка факса | 200 dpi

| Щелкните Preview (Просмотр) для предварительного просмотра изображений.

| Если необходимо, скорректируйте изображение средствами настройки качества.

| Щелкните Scan (Сканировать). EPSON Scan начнет сканирование. Сканированное изображение будет передано в соответствующее приложение либо сохранено в указанной папке.

[К началу]

## Сканирование документов разных размеров

EPSON Scan позволяет легко сканировать документы различных размеров с помощью автоподатчика. Он распознает размер каждого документа и затем сканирует документы, сохраняя их оригинальные размеры.

| Примечание:

Возможность сканирования сложных изображений зависит от приложения, которое вы используете.

Если сканируются документы разных форматов, документы должны подаваться из автоподатчика в сканер совпадающими по размерам краями.

Эта возможность доступна в следующих случаях: в офисном режиме Office Mode: Для размера документа задается значение Auto Detect (Автоопределение), и сканирование запускается без предварительного просмотра; в профессиональном режиме: Должно быть запущено сканирование без предварительного просмотра.

| Загрузите документ в автоподатчик.

| Запустите EPSON Scan.

| Выберите из списка в верхней правой части этого окна офисный режим Office Mode или профессиональный режим Professional Mode. Рекомендуется выбрать Office Mode.

| В главном окне EPSON Scan из списка Document Source (Источник документа) выберите Auto Detect (Автоопределение).

| Задайте также необходимые параметры сканирования.

| Щелкните Scan (Сканировать). Сканированное изображение будет передано в соответствующее приложение либо сохранено в указанной папке.

[К началу]

## Сканирование части документа

Для сканирования части документа выполните следующие действия.

| Загрузите документ(ы) в автоподатчик.

| Запустите EPSON Scan.

| Выберите из списка в верхней правой части этого окна офисный режим Office Mode или профессиональный режим Professional Mode. Рекомендуется выбрать Office Mode.

| Убедитесь, что в главном окне EPSON Scan из списка Document Source (Источник документа) выбрано ADF (Автоматический податчик документов).

| Щелкните Preview (Просмотр). После предварительного просмотра документ будет выведен.

|  | Примечание:

Сразу же после сканирования первой страницы вторая страница будет подана и выведена без сканирования.

| Удерживая левую кнопку мыши, нарисуйте область выделения (рамку вокруг части документа), чтобы задать область изображения, которую нужно сканировать.

| Загрузите в автоподатчик документ(ы), который(е) нужно сканировать, включая выведенные документы.

| Выберите параметры сканирования и щелкните кнопку Scan (Сканировать). Все документы будут сосканированы автоматически. Сканированные изображения будут переданы в соответствующее приложение либо сохранены в указанной папке.

[К началу]

Предыдущая | Следующая