Информация о продукте / Технические характеристики

# Автоподатчик документов

Общие характеристики:
Подача бумаги: Выброс бумаги: Количество бумаги: | Загрузка лицевой стороной вверх Выброс лицевой стороной вниз 30 листов (плотность 55 г/м2 , максимальная толщина пачки — до 6 мм)
Электрические характеристики:
Входное напряжение: | Постоянный ток 24 В ± 10% Постоянный ток 5 В ± 5%
Потребляемый ток: | 24 В: 0,8 А 5 В: 0,2 А
Условия окружающей среды:
Температура рабочая: хранения: | 10°C — 32°C -20°C — 60°C
Влажность рабочая: хранения: | 20% — 80%, без конденсации 10% — 85%, без конденсации
Надежность: | 20000 листов (наработка на отказ загрузки/выброса) 10000 листов для прозрачной пленки (наработка на отказ загрузки/выброса) 12000 циклов движения (наработка на отказ шарниров)
Размеры: | Ширина: 319 мм Глубина: 508 мм Высота: 137 мм
Вес: | Приблизительно 2,2 кг

[К началу]

Предыдущая | Следующая