Обслуживание сканера и устранение неполадок / Устранение неполадок

# Проблемы при работе с автоподатчиком

> Невозможно сканировать с использованием автоподатчика документов
> Бумага замялась в автоподатчике документов

## Невозможно сканировать с использованием автоподатчика документов

Попробуйте одно или несколько из этих решений:

- Убедитесь, что автоподатчик установлен правильно. Для получения дополнительной информации смотрите раздел Установка автоподатчика документов.

- В EPSON Scan выберите один из двух режимов: офисный или профессиональный.

- Убедитесь, что в EPSON Scan для параметра Document Source (Источник документа) выбрано значение ADF (Автоматический податчик документов ).

- Если автоподатчик открыт, закройте его и повторите сканирование. Если автоподатчик снова открыт во время сканирования, удалите всю замявшуюся бумагу, загрузите неотсканированный документ и перезапустите EPSON Scan.

[К началу]

## Бумага замялась в автоподатчике документов

Если замялась бумага, прежде всего откройте крышку автоподатчика, уберите всю бумагу с планшета и определите, где замялась бумага.

Выполните следующие действия, чтобы удалить застрявшую бумагу из дополнительного автоподатчика документов:

| Выключите сканер.

| Нажмите на рычаг освобождения, чтобы слегка приподнять механизм подачи и освободить бумагу.

| Затем медленно потяните застрявшую бумагу из механизма подачи. (Не тяните слишком сильно, чтобы не разорвать бумагу – это усложнит ее удаление.)

| Если бумага все еще находится внутри механизма, откройте крышку, чтобы вытащить ее.

| После удаление застрявшей бумаги убедитесь, что крышка закрыта, а механизм подачи защелкнут на месте.

[К началу]

Предыдущая | Следующая