| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере Размещение документов и фотографий Размещение больших или толстых документов Перед сканированием документа ознакомьтесь с авторскими правами владельца документа на право его копирования. Не сканируйте изданный текст или изображение без предварительного ознакомления с правами на его копирование.
| Предостережение:
Не кладите тяжелые предметы на стекло для размещения документов, а также не нажимайте на него слишком сильно.
| Примечание:
Если вы хотите отсканировать несколько страниц документа с помощью дополнительного автоподатчика, следуйте инструкциям из раздела Загрузка документов в автоподатчик документов.
| Поднимите крышку сканера.
Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов находится в крышке сканера. Если она не установлена, обратитесь за инструкциями к разделу Установка подложки для сканирования непрозрачных документов.
| Положите документ или фотографию на планшет изображением вниз. Убедитесь, что верх документа или фотографии выровнен по верхнему правому углу планшета.
| Если вы сканируете несколько изображений, расположите фотографии на расстоянии не менее 20 мм друг от друга.
|  | Примечание:
При сканировании толстых или больших документов крышку сканера можно снять. См. раздел Размещение больших или толстых документов.
| Осторожно закройте крышку, чтобы не сдвинуть документ.
|  | Примечание:
Всегда поддерживайте чистоту планшета. Не оставляйте фотографии на планшете надолго, чтобы они не прилипли к стеклу.
Подробнее о сканировании документов или фотографий см. в разделе Сканирование с помощью кнопок сканера. Размещение больших или толстых документов При сканировании толстых или больших документов крышку сканера можно снять.
| Выключите сканер с помощью сетевого выключателя.
| Отключите кабель модуля сканирования прозрачных документов.
| Поднимите крышку сканера.
| Потяните крышку сканера строго вверх и снимите ее.
| Включите сканер с помощью сетевого выключателя.
|  | Примечание:
Когда крышка сканера снята, аккуратно прижимайте документ сверху, чтобы сделать его как можно более плоским.
| После завершения сканирования установите крышку сканера, следуя инструкциям по ее снятию в обратном порядке.
К началу |