| Основная страница > Устранение неполадок Проблемы при работе с дополнительным автоподатчиком документов Невозможно сканировать с использованием автоподатчика документов Бумага замялась в автоподатчике документов Невозможно сканировать с использованием автоподатчика документов Убедитесь, что дополнительный автоподатчик документов установлен правильно. Подробнее см. в разделе Установка автоподатчика документов. В EPSON Scan выберите один из двух режимов: офисный или профессиональный. Подробнее см. в разделе Сканирование с автоподатчиком документов. Убедитесь, что в EPSON Scan для параметра Document Source (Источник документа) выбрано значение ADF. Подробнее см. в разделе Сканирование с автоподатчиком документов. Если автоподатчик открыт, закройте его и повторите сканирование. К началу Бумага замялась в автоподатчике документов Если бумага застряла внутри автоподатчика, откройте автоподатчик и уберите всю бумагу с планшета. Затем определите, замялась ли бумага где-то еще. Выполните следующие действия, чтобы извлечь застрявшую бумагу:
| Выключите сканер с помощью сетевого выключателя.
| Если автоподатчик открыт, закройте его.
| Нажмите и удерживайте рычаг освобождения с левой стороны податчика, чтобы слегка приподнять механизм подачи.
| Затем медленно потяните застрявшую бумагу из механизма подачи. Не тяните слишком сильно, иначе документ может оборваться и оставшуюся часть будет очень сложно вытащить. Затем отпустите рычаг освобождения механизма подачи.
| Если бумага все еще находится внутри механизма, откройте крышку на задней стороне податчика, чтобы вытащить бумагу.
| Закройте крышку.
К началу |