| Основная страница > Технические характеристики Характеристики дополнительного автоподатчика документов Общие сведения Электрические характеристики Характеристики окружающей среды Ресурс Механические характеристики Общие сведения
Код продукта | B81339
Подача бумаги | Загрузка изображением вверх
Вывод бумаги | Вывод изображением вниз
Вместимость | 30 листов бумаги плотностью 55 г/м2 Максимальная толщина пачки 6 мм
Типы бумаги | Простая бумага, высококачественная бумага, вторичная бумага, чековая бумага
К началу Электрические характеристики
Номинальное напряжение | Напряжение постоянного тока 24 В, Напряжение постоянного тока 5 В
Входное напряжение | Напряжение постоянного тока от 24 В до 26,4 В Напряжение постоянного тока 5 В ±5%
Потребляемый ток | 24 В: 0,8 A 5 В: 0,2 A
К началу Характеристики окружающей среды
Температура | Работа | от 10 до 32°C
Хранение | от -20 до 60°C
Влажность | Работа | 20–80%, без конденсации
Хранение | 10–85%, без конденсации
К началу Ресурс
Всего листов (загрузка/вывод MCBF) | 20000
Всего пленок (загрузка/вывод MCBF) | 10000
Циклы движения (наработка на отказ шарниров) | 12000
К началу Механические характеристики
Размеры | Ширина: 319 мм Глубина: 539 мм Высота: 137 мм
Вес | Примерно 2,4 кг
К началу |