| Основная страница > Технические характеристики Требования к системе Требования к системе Windows Требования к системе Macintosh Перед работой с устройством убедитесь, что ваша ОС соответствует необходимым требованиям. Требования к системе Windows Проверьте вашу ОС Windows, чтобы узнать, какой тип интерфейса используется. Затем обратитесь к соответствующему вашей ОС разделу. ОС Windows с портом USB 2.0
Система | Microsoft Windows XP Home Edition или Professional, или 2000 Professional (Операционные системы обновленные от Windows Me, 98 и 95 не поддерживаются.) Необходим драйвер USB2.0 Host Driver от Microsoft.
Интерфейс | Порт USB (Type A) компьютера
Дисплей | SVGA или монитор с более высоким разрешением 800 х 600, 16 bit (High Color) или выше (Воспроизведение цветов и тонов зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. Подробности см. в документации к принтеру.)
| Примечание:
USB 2.0, совместимый с USB 1.1.
ОС Windows с портом USB 1.1
Система | Microsoft Windows XP Home Edition или Professional, Me, 98SE или 2000 Professional (Операционные системы, обновленные от Windows 95, не поддерживаются.) Интерфейс USB должен использоваться в полноскоростном режиме.
Интерфейс | Порт USB (Type A) компьютера
Дисплей | SVGA или монитор с более высоким разрешением 800 х 600, 16 bit (High Color) или выше (Воспроизведение цветов и тонов зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. Подробности см. в документации к принтеру.)
К началу Требования к системе Macintosh Проверьте ваш Macintosh, чтобы узнать, какой тип интерфейса используется. Затем обратитесь к соответствующему вашей ОС разделу. Macintosh с портом USB 2.0
Система | Mac OS X 10.2.7 или более поздняя версия В Mac OS X 10.3 не поддерживается функция Fast User Switching.
Интерфейс | Macintosh USB
Дисплей | Цветной монитор, разрешение экрана 800 x 600 (рекомендуется выше), 32000 цветов (или выше) (Воспроизведение цветов и тонов зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. Подробности см. в документации к принтеру.)
| Примечание:
USB 2.0, совместимый с USB 1.1. EPSON Scan не поддерживает UNIX File System (UFS) для Mac OS X. Необходимо установить EPSON Scan на диск или раздел, не отформатированный под UFS.
Macintosh с портом USB 1.1
Система | Mac OS X 10.2 или более поздней версии В Mac OS X 10.3 не поддерживается функция Fast User Switching.
Интерфейс | Macintosh USB
Дисплей | Цветной монитор, разрешение экрана 800 x 600 (рекомендуется выше), 32000 цветов (или выше) (Воспроизведение цветов и тонов зависит от возможностей компьютера, в том числе видеоплаты, монитора и ПО. Подробности см. в документации к принтеру.)
| Примечание:
EPSON Scan не поддерживает UNIX File System (UFS) для Mac OS X. Необходимо установить EPSON Scan на диск или раздел, не отформатированный под UFS.
К началу |