Возможности утилиты EPSON TWAIN

# Регулировка цвета

Щелкните кнопку Color Adjustment (Регулировка цвета) в окне Manual mode (Режим сканирования вручную) для просмотра следующего диалогового окна.

| Примечание:

| Если для опции Image Type (Тип изображения) выбрана установка Black & White Photo (Черно-белая фотография), Black &White Document (Черно-белый документ) или Text/Line Art (Текст/Штриховая графика), или в диалоговом окне Configuration (Конфигурация) выбрана установка ICM или ColorSync , то кнопка Color Adjustment (Регулировка цвета) слабо высвечивается и все эти установки недоступны для выбора.

| Можно видеть воздействие установок опции Color Adjustment (Регулировка цвета) в окне Preview (Предварительный просмотр).

### Баланс яркости полутонов:

Баланс яркости полутонов позволяет удалить нежелательные резкие цветовые переходы путем сбалансирования цветовой насыщенности.

Щелкните кнопку с изображением пипетки снизу ползунка регулятора и курсор мыши примет вид пипетки. Затем щелкните в палитре цвет, который хотите видеть в полутонах. Пипетка "считает" цвет и он отразится в клетке сбоку от кнопки с пипеткой. Можно также откорректировать значение уровня тона в пределах от 0 до 100, перемещая ползунок регулятора. Откорректированный цвет появится справа в клетке, а результат корректировки цвета сразу отразится в предварительно просматриваемом изображении. Щелкните кнопку Cancel (Отмена) для восстановления исходного изображения.

### Saturation (Насыщенность):

Насыщенность - свойство, которое определяет глубину цвета. Выберите уровень насыщенности в пределах от -100 (более слабое по цвету) до 100 (более сильное по цвету), перемещая ползунок регулятора.

[К началу]

Предыдущая | Далее