Возможности утилиты EPSON TWAIN

# Предварительный просмотр изображений

Перед сканированием и сохранением видеоданных изображения можно предварительно просмотреть их в окне Preview (Предварительный просмотр), расположенном в правой стороне окна Manual mode (Режим сканирования вручную). Используйте функцию предварительного просматривания для проверки результатов выбора установок.

Для просмотра всего изображения щелкните кнопку Preview (Предварительный просмотр) .

Окно Preview (Предварительный просмотр)

| Примечание:

| Невозможно сосканировать изображение, объем видеоданных которого превышает объем доступной памяти ОЗУ или жесткого диска. При попытке сосканировать чрезмерно большое изображение на экране появится предупреждение об этом.

| Когда курсор мыши находится в окне Preview (Предварительный просмотр), он преобразуется в перекрестье. Протяните перекрестье над областью изображения и появится рамка. Точка, в которой вы впервые щелкните неподвижно зафиксируется, а оставшуюся часть рамки можно изменять по размеру и перемещать по изображению.

| Когда курсор мыши находится в пределах выделяющей рамки (рамка выделенной области изображения), он принимает вид кисти руки. Можно щелкнуть и перетащить выделяющую рамку в любое другое место окна Preview (Предварительный просмотр). Если перетаскивать курсор в виде кисти руки при нажатой кнопке Shift , то ход выделяющей рамки будет ограничен в вертикальном или горизонтальном направлении.

| Когда курсор мыши располагается на кромке выделяющей рамки, он преобразуется в стрелку, которая позволяет изменять размер выделяющей рамки. Если перетаскивать курсор в виде стрелки при нажатой кнопке Shift , то размеры выделяющей рамки будут пропорционально изменяться.

| Для перемещения или удаления выделяющей рамки дважды щелкните в окне Preview (Предварительный просмотр).

### Изменение предварительно просматриваемого изображения

На предварительно просматриваемом изображении можно увидеть результаты влияния следующих установок.

- Image Type (Тип изображения) и Unsharp Mask (Нерезкая маска) в окне Manual mode (Режим сканирования вручную)

- Exposure (Экспозиция), Gamma (Гамма), Highlight (Белая точка), Shadow (Черная точка) и Threshold (Порог чувствительности) в диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения)

- Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения)

- Gray Balance Intensity (Баланс яркости полутонов) и Saturation (Насыщенность) в диалоговом окне Color Adjustment (Регулировка цвета)

- Auto Exposure (Автоэкспозиция)

| Примечание:

| Хотя вид изображения в окне Preview (Предварительный просмотр) изменяется в соответствии с сделанными установками, эти установки не отражаются на видеоданных изображения до момента сканирования или повторного сканирования изображения.

[К началу]

Предыдущая | Далее