Технические характеристики

# Сканирование

Тип сканера: | Планшетный, цветной
Фотоэлемент: | Цветной линейный преобразователь на базе приборов с зарядовой связью
Эффективная площадь: | 5100 x 7020 пикселов при 600 dpi, 100%
Размеры документа: | 216 x 297 мм (8.5 x 11.7 дюйма); формат A4 или US letter. (Площадь считывания можно задавать программно.)
Разрешение сканирования: | 600 dpi (основной режим) 2400 dpi с Micro Step (субсканирование)
Разрешение на выходе: | 72, 96, 150, 300, 600, 1200, 2400 и 9600 dpi
Цветоделение: | Фильтры цветов модели RGB на базе приборов с зарядовой связью
Видеоданные: | 12 бит/пиксел/цвет (внутренние) 8 бит/пиксел/цвет (внешние)
Гамма-коррекция: | 1 тип, определяемый пользователем
Интерфейс: | USB (гнездовой разъем типа B)
Источник света: | Белая люминисцентная лампа с холодным катодом
Ресурс: | 30,000 циклов перемещения каретки (наработка на отказ основного блока)
Габаритные размеры: | Ширина: 269 мм Длина: 435 мм Высота: 93 мм
Масса: | Около 2,8 кг

[К началу]

Предыдущая | Далее