Техобслуживание и устранение неисправностей

# Оценка возможностей компьютерной системы

> Объем памяти ОЗУ и жесткого диска
> Платы ускорителей
> Видеокарты
> Мониторы
> Программа сжатия файла

Сканер может удовлетворить большинство ваших потребностей в сканировании, однако, если вас не устраивает качество изображений на экране монитора и малая скорость обработки изображений, ознакомьтесь с этим разделом. Хотя в этом разделе нет никаких специальных рекомендаций, в нем раскрываются различные возможности для усовершенствования вашей сканирующей системы. За дополнительными сведениями обращайтесь к дилеру или опытному пользователю сканеров.

## Объем памяти ОЗУ и жесткого диска

Сканируемые изображения занимают гораздо больший объем памяти, чем текстовые файлы, поэтому может потребоваться расширение оперативного запоминающего устройства компьютера и установка жесткого диска большей емкости, чем вы пользовались до этого.

[К началу]

## Платы ускорителей

Кроме памяти важное значение имеет также скорость выполнения операций, потому что длинные файлы требуют больше времени при работе с ними, чем короткие. Следовательно, можно возникнуть желание добавить плату ускорителя в компьютер.

[К началу]

## Видеокарты

Видеокарта, пригодная для показа текста, может давать неудовлетворительные результаты по отображению графических изображений на экране, особенно в цвете. Если все отсканированные изображения выглядят грубыми на экране монитора, то следует обновить видеокарту. Вам потребуется 24-разрядная цветная видеокарта для отличного показа изображений на экране. Ее называют также платой точной цветопередачи или платой миллионов цветов.

[К началу]

## Мониторы

Разрешающая способность монитора определяет качество изображения, которое вы видите на экране монитора. Постарайтесь приобрести монитор с высокой разрешающей способностью, если вы выполняете точные цветовые работы, а также необходимо иметь высококачественную видеокарту.

[К началу]

## Программа сжатия файла

Существует множество различных программ по уменьшению размеров файлов изображений доля удобства их хранения и передачи по сетям. Такие программы, например, позволяют хранить на одной дискете емкостью 1, 44 Мбайта файл объемом 3 Мбайта. Они могут сжимать видеоданные изображений, а затем развертывать их без потери информации и ухудшения качества; другие программы могут сжимать изображения гораздо сильнее, однако после восстановления файл будет отличаться от оригинального, что почти незаметно для глаза.

[К началу]

Предыдущая | Далее