Основы сканирования

# Пользование кривой тоновоспроизведения

> Сохранение собственной кривой тоновоспроизведения
> Удаление пользовательской кривой тоновоспроизведения
> Закрытие диалогового окна Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения)

Кривая тоновоспроизведения предоставляет разносторонние средства для регулирования яркости цветов сканируемого изображения. Можно отрегулировать значения черной, средней и белой точки изображения, что поможет получить хорошо сбалансированное по цвету изображение.

| Примечание:

| Рекомендуется пользоваться кривой тоновоспроизведения для выполнения точных регулировок после предварительного просмотра изображения и регулировки значений белой и черной точек изображения с помощью установки (Auto Exposure) Автоэкспозиция и диалогового окна Image Controls (Регуляторы изображения). Использовать кривую тоновоспроизведения для выполнения начальных установок не рекомендуется.

| Кнопка Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) не доступна при выборе Text/Line Art (Текст/Штриховая графика) в качестве установки опции Image Type (Тип изображения).

Кривая тоновоспроизведения располагается в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения), которое открывается при щелчке по кнопке Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) в окне режима Manual (Режим сканирования вручную). В следующем разделе описывается пользование всеми регуляторами диалогового окна Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения).

| Кнопка Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения)

Диалоговое окно Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения)

### Список Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения)

Используйте этот блок списка для выбора предварительно установленной кривой тоновоспроизведения. Имеется пять предварительно установленных кривых тоновоспроизведения, показанные ниже, кроме того, можно добавить собственные кривые тоновоспроизведения в этот список, выполняя действия, описанные в следующем разделе, Сохранение собственной кривой тоновоспроизведения

Curve Name (Имя кривой) | Highlight (Белая точка) | 1/4 Tone (Точка 1/4 тона) | Midtone (Средняя точка) | 3/4 Tone (Точка 3/4 тона) | Shadow (Черная точка) | Назначение
Линейная | 245 | 192 | 128 | 64 | 8 | Кривая по умолчанию
Lighten (Осветление) | 245 | 193 | 133 | 74 | 4 | Осветляет темное изображение
Darken (Затенение) | 245 | 152 | 82 | 38 | 11 | Затемняет яркое изображение
Flat Contrast (Низкая контрастность) | 245 | 182 | 129 | 72 | 2 | Уменьшает контрастность
High Contrast (Высокая контрастность) | 245 | 204 | 129 | 51 | 2 | Увеличивает контрастность

При выборе какой-либо кривой из списка Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) изменяются соответственно установки в диалоговом окне Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения).

### Channels (Цветовые каналы изображения)

Установите флажок в одной из кнопок переключателя опции Сhannels (Цветовые каналы изображения) для выбора цвета, кривую тоновоспроизведения которого хотите отрегулировать. При выборе самой верхней кнопки - канала Master (Глобальный), регулируются одновременно все три цвета. Выбор одного из цветовых каналов изображения позволяет отрегулировать только красный, зеленый или синий.

### Tone curve editor (Редактор кривой тоновоспроизведения)

С перемещением указатель мыши в редакторе кривой тоновоспроизведения принимает вид указательного пальца. Используйте этот указатель для перемещения любой из пяти точек на кривой и изменения соответственно ее формы. На оси координат x-находится показатель яркости оригинала (входные значения), а на оси y - яркость отсканированного изображения (выходные значения).

Для возврата кривой тоновоспроизведения к форме кривой по умолчанию выберите Linear (Линейная) в списке Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения).

### Выходные значения

Являются текущими значениями выходных данных в соответствии с текущим положением точек в Редакторе кривой тоновоспроизведения. Эти значения изменяются при перетаскивании точек в Редакторе кривой тоновоспроизведения или в нем же можно ввести новые значения для изменения формы кривой тоновоспроизведения. Численное значение каждого параметра можно изменять в диапазоне от 0 до 255.

| Примечание:

| Рядом с названием каждого выходного параметра слева или справа имеется клетка для простановки флажка. В клетках опций Highlight (Белая точка) и Shadow (Черная точки) всегда установлен флажок, но можно проставлять или снимать флажок в клетках опций 1/4 Tone (Точка 1/4 тона), Midtone (Средняя точка) и 3/4 Tone (Точка 3/4 тона), щелкнув по клетке нужной опции.

| Когда значение в клетке опции отсутствует, соответствующая ей точка на кривой тоновоспроизведения автоматически сдвигается редактором для выпрямления кривой при перемещении какой-либо одной из остальных точек кривой.

| Наличие значения в клетке опции означает зафиксированность точки и неизменность ее положения при перемещении остальных точек.

## Сохранение собственной кривой тоновоспроизведения

Выполните следующую процедуру для присвоения имени кривой тоновоспроизведения, которую вы создали сами и желаете сохранить для дальнейшего использования:

| Измените установки кривой тоновоспроизведения, как описано. В результате этого имя кривой, показанное в списке Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения), изменится на User Defined (Определен пользователем)

| После создания собственной кривой тоновоспроизведения введите имя для новой кривой (до 32 символов) в блоке списка.

| Щелкните кнопку Save (Сохранить) для сохранения новых установок кривой тоновоспроизведения под указанным вами именем.

[К началу]

## Удаление пользовательской кривой тоновоспроизведения

Выполните следующую процедуру для удаления пользовательской кривой тоновоспроизведения. Однако вы не можете удалить пять предустановленных шаблонов кривой тоновоспроизведения.

| Используйте список Tone Curve Name (Имя кривой тоновоспроизведения) для отбора пользовательской кривой тоновоспроизведения, которую вы хотите удалить.

| Щелкните кнопку Delete (Удалить)

| Когда откроется диалоговое окно, щелкните Yes (Да) для удаления кривой.

[К началу]

## Закрытие диалогового окна Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения)

Вы можете закрыть диалоговое окно Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения), щелкнув кнопку OK или Cancel (Отмена)

- С щелчком OK начинают действовать текущие установки диалогового окна Tone Correction (Корректировка тоновоспроизведения) и закрывается диалоговое окно.

|  | Примечание для пользователей Macintosh:

|  | Щелчок по кнопке Close (Закрыть) в верхнем правом углу диалогового окна равноценен по действию щелчку по кнопке OK.

- С щелчком по кнопке Cancel (Отмена) закрывается диалоговое окно без задействования текущих установок диалогового окна.

|  | Примечание для пользователей Windows:

|  | Щелчок по кнопке Close (Закрыть) в верхнем правом углу диалогового окна равноценен по действию щелчку по кнопке Cancel (Отмена)

[К началу]

Предыдущая