Основы сканирования

# Регулировка параметра Черная точка

Черные точки являются самыми темными областями изображения и являются противоположностью белым точкам.

| В диалоговом окне Image Controls (Регуляторы изображения) щелкните кнопку Пипетка снизу Shadow (Черная точка)

> Указатель мыши превратится в пипетку, возможность перемещения которой ограничена размерами окна Preview (Предварительный просмотр).

| Подведите пипетку к месту, показатели которого хотите выбрать в качестве значения параметра Черная точка, и щелкните по нему.

> Яркость пикселей в месте щелчка становится уровнем параметра Черная точка. Остальные части изображения регулируются аналогичным образом.

| Для изменения уровня черного цвета (черноты) в выбранной точке передвиньте ползунок Shadow (Черная точка) влево или вправо, или введите нужное значение в текстовом окне. Для параметра Черная точка можно ввести значение от 0 до 60.

|  | Примечание:

|  | См. в разделе Регуляторы изображения дополнительную информацию о регулировке уровня черного цвета.

[К началу]

Предыдущая | Далее