| Основная страница > Решение проблем # Индикатор ошибок Если произошла ошибка, сканер прекращает работу, и индикатор мигает красным цветом. Это означает, что сканер неправильно подключен к компьютеру или установлено не все программное обеспечение. Затем заново установите ПО сканера и проверьте подключение, следуя инструкциям плаката Установка. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течении трех секунд, чтобы выключить сканер, затем включите его снова. Если индикатор по-прежнему мигает: возможно, устройство неисправно; возможно, необходимо заменить лампу сканера. Обратитесь в сервисный центр. Подробности см. в разделе Обращение в службу поддержки пользователей продукции EPSON. |