| Основная страница > Решение проблем # Проблемы при сканировании Невозможно отсканировать изображения в режиме просмотра миниатюр При предварительном просмотре в режиме миниатюр изображение расположено неправильно Цвета при предварительном просмотре негативной фотопленки выглядят необычными (только Perfection V300 Photo) Невозможно отсканировать несколько изображений одновременно Сканирование в Автоматическом режиме не производится Сканирование занимает слишком много времени Невозможно отсканировать пленку или слайды ## Невозможно отсканировать изображения в режиме просмотра миниатюр При сканировании в режиме Full Auto (Автоматический) или Office (Офисный), функция Просмотр миниатюр недоступна. Измените режим сканирования на Home Mode (Простой) или Professional (Профессиональный). Подробнее об этом — в разделе Изменение режима сканирования. Если на сканированных изображениях фон слишком светлый или темный, используйте нормальный режим просмотра и выделите область сканирования. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. При сканировании пленки, содержащей панорамные и обычные изображения, панорамные кадры не просматриваются. В окне обычного предварительного просмотра выделите области для сканирования. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Если сканируется документ большого размера, используйте нормальный режим просмотра и выделите область сканирования. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Убедитесь, что параметр Document Type (Тип документа) (в Простом режиме) или параметры Document Type (Тип документа) и Film Type (Тип пленки) (в Профессиональном режиме) установлены верно. Подробнее об этом — в разделах Сканирование в режиме Home (Простой) и Сканирование в профессиональном режиме. Щелкните Configuration (Конфигурация), выберите вкладку Preview (Просмотр) и воспользуйтесь ползунокм Thumbnail Cropping Area (Область создания миниатюры) в меню Preview (Просмотр). Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Верх ## При предварительном просмотре в режиме миниатюр изображение расположено неправильно В окне Preview (Просмотр) выделите желаемую область сканирования вручную и затем сканируйте. Подробнее об этом — в разделе Выделение области сканирования в окне предварительного просмотра . Щелкните Configuration (Конфигурация), выберите вкладку Preview (Просмотр) и воспользуйтесь ползунокм Thumbnail Cropping Area (Область создания миниатюры) в меню Preview (Просмотр). Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. В окне обычного предварительного просмотра выделите области для сканирования. Подробнее об этом — в разделе Коррекция цвета и другие настройки изображения. Верх ## Цвета при предварительном просмотре негативной фотопленки выглядят необычными (только Perfection V300 Photo) Убедитесь, что параметр Document Type (Тип документа) (в Простом режиме) или параметры Document Type (Тип документа) и Film Type (Тип пленки) (в Профессиональном режиме) установлены верно. Подробнее об этом — в разделах Сканирование в режиме Home (Простой) и Сканирование в профессиональном режиме. Если вы работаете в обычном режиме, то при предварительном просмотре темная зона вокруг фотопленки, например рамка держателя фотопленки, воспринимается как белая. Она изменяет экспозицию области сканирования и обусловливает появление более темных изображений. Создайте области выделения вокруг тех мест, которые нужно сканировать, затем щелкните Zoom (Масштабирование) для просмотра выделенной области. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Пользуйтесь режимом миниатюр предварительного просмотра вместо обычного режима. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Верх ## Невозможно отсканировать несколько изображений одновременно Расположите фотографии на расстоянии не меньше 20 мм друг от друга. Верх ## Сканирование в автоматическом режиме не производится Если вы сканируете изображения со слишком темным или светлым фоном, переключитесь в режим Office (Офисный) илиProfessional (Профессиональный). Для изменения режима сканирования, обратитесь к разделу Изменение режима сканирования. В окне обычного предварительного просмотра выделите области для сканирования. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Если вы сканируете изображения большого формата, например А4, переключитесь в режим Office (Офисный) илиProfessional (Профессиональный). Для изменения режима сканирования, обратитесь к разделу Изменение режима сканирования. В окне обычного предварительного просмотра выделите области для сканирования. Подробнее об этом — в разделе Предварительный просмотр и выделение области сканирования. Верх ## Сканирование занимает слишком много времени Чтобы сократить время сканирования, попробуйте отсканировать оригиналы с меньшим разрешением (Resolution). Подробнее об этом — в разделе Выбор необходимого разрешения. Компьютер с высокоскоростным портом USB 2.0 сканирует быстрее, чем компьютер с портом USB 1.1. Если для подсоединения сканера вы используете USB 2.0, убедитесь, что этот порт соответствует системным требованиям. Подробности см. в разделе Требования к системе. Верх ## Невозможно отсканировать пленку или слайды Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. Подробнее об этом — в разделе Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов. Убедитесь, что пленка или слайды правильно вставлены в держатель, а держатель правильно расположен на планшете. Подробнее об этом — в разделе Размещение пленок и слайдов (только Perfection V300 Photo). Убедитесь, что параметр Document Type (Тип документа) (в Простом режиме) или параметры Document Type (Тип документа) и Film Type (Тип пленки) (в Профессиональном режиме) установлены верно. Подробнее об этом — в разделах Сканирование в простом режиме и Сканирование в профессиональном режиме. Верх |