| Основная страница > Безопасность Важные инструкции по безопасности Ограничения на копирование Прочитайте все эти инструкции и следуйте всем указаниям и предупреждениям на сканере. Справочное руководство содержит предупреждения, предостережения и примечания.
|  | Предупреждения
необходимо соблюдать, во избежание телесных травм.
|  | Предостережения
необходимо соблюдать, чтобы не повредить оборудование.
|  | Примечания
содержат важные сведения и полезные советы по работе с устройством.
Поставьте сканер вблизи от компьютера, чтобы не натягивать интерфейсный кабель. Не устанавливайте и не храните сканер и адаптер переменного тока на открытом воздухе, в сильно загрязненных или запыленных местах, рядом с источниками воды и тепла, в местах, подверженных ударам, вибрации или резким изменениям температуры или влажности, при высокой температуре или влажности, на прямом солнечном свете или под сильными источниками света. Не работайте со устройством мокрыми руками. Размещайте сканер и адаптер переменного тока рядом с электрической розеткой, где шнур питания адаптер переменного тока можно легко отключить.
|  | Предостережение:
Убедитесь, что адаптер переменного тока отвечает соответствующим местным стандартам безопасности.
Шнур питания адаптера переменного тока следует прокладывать в местах, где они не будут истираться, изнашиваться, сплющиваться, скручиваться и подвергаться порезам. Не ставьте предметы на шнур питания адаптера переменного тока и следите за тем, чтобы на адаптер переменного тока и шнур питания не наступали и не переезжали их. Особенно тщательно следите за тем, чтобы шнур питания адаптера переменного тока был проложен прямо на концах и в местах соединения с адаптером переменного тока. Используйте только адаптер переменного тока, входящий в комплект сканера. Применение любого другого адаптера может привести к пожару, поражению электрическим током или повреждениям. Адаптер переменного тока предназначен для использования только с тем сканером, с которым он поставляется. Не пытайтесь использовать его с другими электронными устройствами, если это не оговорено в инструкции. Используйте только источник питания того типа, который указан на заводской этикетке адаптера переменного тока. Подключайте сканер только к обычной электрической розетке при помощи шнура питания для переменного тока, отвечающего соответствующим местным стандартам безопасности. При подключении данного продукта к компьютеру или другому устройству с помощью кабеля убедитесь в правильности ориентации разъемов. Каждый разъем можно подключить лишь одним способом. Если вставить разъем неправильно, можно повредить оба устройства, соединенные кабелем. Не подключайте устройства к розеткам, от которых питаются регулярно включающиеся и выключающиеся фотокопировальные аппараты или системы кондиционирования. Если вы подключаете сканер через удлинитель, убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к этому удлинителю, не превышает максимально допустимой. Также убедитесь, что общая нагрузка от всех устройств, подключенных к электрической розетке, не превышает максимально допустимой. Не подключайте несколько потребителей к электрической розетке. Не разбирайте, не вносите изменения и не пытайтесь починить электрический кабель, сканер или его принадлежности своими силами, кроме способов, явно описанных в прилагаемом руководстве. Не вставляйте предметы в любые отверстия устройства, так как они могут прикоснуться к точкам высокого напряжения и вызвать короткое замыкание. Остерегайтесь поражения электрическим током. Отключите сканер и адаптер переменного тока и обратитесь для обслуживания к квалифицированному персоналу в следующих случаях: Шнур питания или разъем повреждены; внутрь сканера или адаптера переменного тока попала жидкость; сканер или адаптер уронили или их корпуса повреждены; сканер или адаптер работает неправильно или с заметными отклонениями от обычного поведения. (Не пытайтесь сделать регулировки, которые не описаны в инструкции по эксплуатации). Перед очисткой отключите сканер и адаптер переменного тока. Для очистки используйте только влажную ткань. Не применяйте жидкие или аэрозольные средства. Если вы не планируете использовать сканер в течение долгого периода времени, обязательно отключите адаптер переменного тока от электрической розетки. Для пользователей в США: Лампа сканера комплектуется маленькими деталями. Держите их в местах, недоступных детям. Утилизируйте их должным образом. Ограничения на копирование Пользователи сканера обязаны выполнять следующие ограничения, чтобы гарантировать ответственное и законное использование устройства. Копирование следующих документов преследуется по закону. Банковские векселя, денежные знаки, рыночные государственные ценные бумаги, правительственные и муниципальные долговые обязательства. Непогашенные почтовые марки, проштампованные почтовые открытки и другие официальные почтовые предметы. Правительственные гербовые марки и ценные бумаги, выпущенные в ходе судопроизводства. Копирование следующих документов требует осторожности. Частные реализуемые ценные бумаги (акции, векселя, чеки и т. д.), ежемесячные пропуска, концессионные документы и т. д. Паспорта, водительские удостоверения, свидетельства о пригодности, дорожные пропуска, акцизные марки, билеты и т. д.
| Примечание:
Копирование следующих документов может преследоваться по закону.
Ответственное использование материалов, защищенных авторским правом Сканеры могут быть неправомерно использованы для копирования защищенных авторским правом материалов. Если у вас нет разрешения уполномоченного лица, то перед копированием опубликованных материалов необходимо получить разрешение у владельца авторских прав. К началу |