| Основная страница > Решение проблем Индикатор ошибок Если произошла ошибка, сканер прекращает работу, и индикатор мигает красным цветом. Это означает, что сканер неправильно подключен к компьютеру или установлено не все программное обеспечение. Заново установите ПО сканера и проверьте подключение сканера к компьютеру, следуя инструкциям плаката Установка. Отключите адаптер питания от сканера, и затем подключите его снова. Если индикатор по-прежнему мигает: возможно, сканер неисправен; возможно, необходимо заменить лампу сканера. Обратитесь в сервисный центр. Подробности см. в разделе Обращение в службу поддержки пользователей EPSON. |