| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере # Размещение документов и фотографий Размещение фотографий и документов на планшете Размещение больших или толстых документов Предостережение
Не кладите тяжелые предметы на стекло для размещения документов, а также не нажимайте на него слишком сильно.
Примечание:
Большинство иллюстраций, приведенных в данном разделе, относятся к Perfection V370 Photo, поэтому они могут незначительно отличаться от иллюстраций для Perfection V37. Инструкции одинаковы, если не оговорено обратное.
## Размещение фотографий и документов на планшете
| Поднимите крышку сканера.
Perfection V370 Photo: Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов находится в крышке сканера. Если она не установлена, обратитесь Установка подложки для сканирования непрозрачных документовза инструкциями к разделу. a. Подложка для сканирования непрозрачных документов
| Расположите фотографию или документ на планшете изображением вниз. Убедитесь, что левый верхний угол документа или фотографии расположен на планшете в углу обозначенном стрелкой.
Примечание:
Если вы сканируете несколько фотографий, расположите их на расстоянии не менее 20 мм (0,8 дюйм.)друг от друга.
| Осторожно закройте крышку, чтобы не сдвинуть документ.
Примечание:
Всегда поддерживайте чистоту планшета. Не оставляйте фотографии на планшете надолго, чтобы они не прилипли к стеклу.
О том, как начать сканирование, см. Работа с кнопками сканерав разделе. К началу ## Размещение больших или толстых документов При сканировании толстых или больших документов, крышку сканера можно открыть полностью так, чтобы она лежала на поверхности рядом со сканером.
| Поднимите крышку сканера.
| Потяните крышку сканера строго вверх.
| Положите крышку сканера за сканером.
Примечание:
Когда крышка сканера снята, аккуратно прижимайте документ сверху, чтобы сделать его как можно более плоским.
После завершения сканирования установите крышку сканера, следуя инструкциям по ее снятию в обратном порядке. К началу |