| Основная страница > Решение проблем # Проблемы при сканировании Невозможно отсканировать изображения в режиме Thumbnail (Миниатюра) При предварительном просмотре в режиме Thumbnail (Миниатюра) изображение расположено неправильно Цвета при предварительном просмотре негативной фотопленки выглядят необычными (только для Perfection V370 Photo) Невозможно отсканировать несколько изображений одновременно Сканирование в Full Auto Mode (Автоматический режим) Сканирование занимает слишком много времени Невозможно сканировать фотопленки или слайды (только для Perfection V370 Photo) ## Невозможно отсканировать изображения в режиме Thumbnail (Миниатюра) Предпросмотр миниатюр не доступен, если используется Full Auto Mode (Автоматический режим) или Office Mode (Офисный режим). Измените режим сканирования на Home Mode (Простой режим) или Professional Mode (Профессиональный режим). Подробности см. Режим работы приложения Epson Scan в разделе. Если на сканированных изображениях фон слишком светлый или темный, используйте нормальный режим просмотра и выделите область сканирования. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Если вы сканируете пленку содержащую обычные и панорамные изображения, панорамные изображения не отображаются при просмотре. Для панорамных изображений, в окне обычного предварительного просмотра выделите области для сканирования. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Если сканируется документ большого размера, используйте нормальный режим просмотра и выделите область сканирования. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Убедитесь, что параметр Document Type (Тип документа) в (Home Mode (Простой режим)) или параметры Document Type (Тип документа) и Film Type (Тип пленки) (Professional Mode (Профессиональный режим)) установлены верно. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Щелкните Configuration (Конфигурация), выберите вкладку Preview (Просмотр), и настройте область кадрирования миниатюры пользуясь бегунком Thumbnail Cropping Area (Область кадрирования миниатюры). Если вы сканируете в Home Mode (Простой режим) и Illustration (Рисунок), Magazine (Журнал), Newspaper (Газета) или Text/Line Art (Текст/штриховой рисунок) в качестве Document Type (Тип документа), то предпросмотр миниатюр недоступен. К началу ## При предварительном просмотре в режиме Thumbnail (Миниатюра) изображение расположено неправильно В окне Preview (Просмотр) выделите желаемую область сканирования вручную и затем сканируйте. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Щелкните Configuration (Конфигурация), выберите вкладку Preview (Просмотр), и настройте область кадрирования миниатюры пользуясь бегунком Thumbnail Cropping Area (Область кадрирования миниатюры). В окне обычного предварительного просмотра выделите области для сканирования. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. К началу ## Цвета при предварительном просмотре негативной фотопленки выглядят необычными (только для Perfection V370 Photo) Проверьте, чтобы параметр Document Type (Тип документа) (в Home Mode (Простой режим) или параметр Film Type (Тип пленки) (в Professional Mode (Профессиональный режим) были установлены в соответствии с типом пленки. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. При предварительном просмотре в обычном режиме темная зона вокруг фотопленки, например рамка держателя фотопленки, воспринимается как белая. Она изменяет экспозицию области сканирования и обусловливает появление более темных изображений. Создайте рамку для сканируемой области, затем щелкните Zoom (Масштаб) для просмотра выбранной области. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Вместо нормального просмотра, используйте просмотр миниатюр. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. К началу ## Невозможно отсканировать несколько изображений одновременно Расположите фотографии на расстоянии не меньше 20 мм (0,8 дюйм.) друг от друга. К началу ## Сканирование в Full Auto Mode (Автоматический режим) Если на сканированных изображениях фон слишком светлый или темный, переключитесь на Office Mode (Офисный режим), Home Mode (Простой режим) или Professional Mode (Профессиональный режим). Для изменения режима сканирования, обратитесь к разделу Режим работы приложения Epson Scan. Затем, в окне обычного предварительного просмотра, выделите области для сканирования. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. Если сканируется документ большого размера, например, А4, переключитесь на Office Mode (Офисный режим), Home Mode (Простой режим) или Professional Mode (Профессиональный режим). Для изменения режима сканирования, обратитесь к разделу Режим работы приложения Epson Scan. Затем, в окне обычного предварительного просмотра, выделите области для сканирования. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. К началу ## Сканирование занимает слишком много времени Чтобы сократить время сканирования, попробуйте отсканировать оригиналы с меньшим разрешением (Resolution). Подробности см. в справке к приложению сканирования. Компьютер с высокоскоростным портом USB 2.0 сканирует быстрее, чем компьютер с портом USB 1.1. Если для подсоединения сканера вы используете USB 2.0, убедитесь, что этот порт соответствует системным требованиям. Подробности см. Требования к системе в разделе. К началу ## Невозможно сканировать фотопленки или слайды (только для Perfection V370 Photo) Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов снята. Подробности см. Снятие подложки для сканирования непрозрачных документов в разделе. Убедитесь, что пленка или слайды правильно вставлены в держатель, а держатель правильно расположен на планшете. Подробности см. Размещение пленок и слайдов (только для Perfection V370 Photo) в разделе. Проверьте, чтобы параметр Document Type (Тип документа) (в Home Mode (Простой режим) или параметр Film Type (Тип пленки) (в Professional Mode (Профессиональный режим) были установлены в соответствии с типом пленки. Подробности см. в справке к приложению Epson Scan. К началу |