| Основная страница > Работа с дополнительным автоподатчиком документов # Загрузка документов в автоподатчик документов Характеристики документов Загрузка документов вручную при установленном автоподатчике В автоподатчик документов можно загрузить до 30 листов бумаги (толщина пачки 6,0 мм или менее). Желательно, чтобы все листы, одновременно загруженные в автоподатчик, были одного размера. Если вы загружаете листы различных размеров, следуйте инструкциям загрузки и сканирования документов различных размеров. В таблице ниже перечислены допустимые для загрузки в автоподатчик размеры бумаги. Также обратитесь к разделу Характеристики документов.
Название бумаги | Размер
A4 | 210 × 297 мм
Letter | 215,9 × 279,4 мм
Legal | 215,9 × 355,6 мм
B5 | 182 × 257 мм
Примечание
Перед загрузкой документов в автоподатчик убедитесь, что на планшете сканера нет документов или пыли. Если необходимо загрузить документы или фотографии вручную непосредственно на планшет при установленном автоподатчике, обратитесь за инструкциями к разделу Загрузка документов вручную при установленном автоподатчике.
Выполните следующие действия для загрузки документов в автоподатчик:
| Из приемного лотка автоподатчика вытяните наружу металлическую подставку для бумаги.
| Максимально вправо передвиньте боковую направляющую.
| Загрузите пачку бумаги в автоподатчик документов сканируемой стороной вверх и верхним краем в податчик. До упора протолкните пачку бумаги в податчик.
Придвиньте боковую направляющую к краю бумаги. Примечание
Если вы загружаете листы различных размеров, следите, чтобы размеры верхних загружаемых краев всех листов совпадали.
Подробнее о сканировании с использованием автоподатчика — в разделе Сканирование с автоподатчиком документов. ## Характеристики документов В автоподатчик следует загружать только те документы, которые соответствуют перечисленным ниже условиям:
Размер | Ширина от 100 до 216 мм Длина от 127 до 356 мм
Толщина | от 0,07 до 0,16 мм
Вес | от 60 до 105 г/м2
Тип бумаги | Высококачественная документная бумага
Тип печати | Документы, напечатанные на матричных или лазерных принтерах, а также факсы.
Проверьте следующие условия перед загрузкой документов в автоподатчик: чернила на документе сухие; на документе нет отверстий, и он не порван и не смят; на документе нет скоб или других предметов, которые могут повредить подающий механизм; на документе нет сгибов ближе, чем в 5 мм от края; на документе нет вырезанных областей; документ не является многоэкземплярной или связанной формой; на обратной стороне документа нет следов копировальной бумаги; Предостережение:
Не загружайте фотографии или ценные оригиналы произведений искусства в автоподатчик документов. Неправильная подача документа может привести к его смятию или повреждению. Если вы планируете сканировать высококачественные цветные или полутоновые документы, рекомендуется отсканировать документы, размещая их непосредственно на планшете.
К началу ## Загрузка документов вручную при установленном автоподатчике Вы можете сканировать документы и фотографии, размещая их непосредственно на планшете и не снимая при этом автоподатчик. Сделайте следующее.
| Откройте автоподатчик.
| Положите документ или фотографию на планшет изображением вниз. Убедитесь, что верх документа или фотографии выровнен по верхнему правому углу планшета.
| Положите пластину для сканирования документов поверх документа или фотографии.
| Закройте автоподатчик.
Примечание
При сканировании толстых или больших документов, крышку сканера можно снять. При сканировании документов нормального размера всегда закрывайте автоподатчик документов. Сканировать документы и фотографии, размещая их непосредственно на планшете и не снимая при этом автоподатчик можно в Простом, Офисном и Профессиональном режимах. Для сканирования документов не снимая автоподатчик в Простом или Профессиональном режимах см. раздел Выполнение основных настроек.
К началу |