| Основная страница > Размещение оригиналов на сканере # Размещение документов и фотографий Размещение больших или толстых документов Перед сканированием документа ознакомьтесь с авторскими правами владельца документа на право его копирования. Не сканируйте изданный текст или изображение без предварительного ознакомления с правами на его копирование. Предостережение:
Не кладите тяжелые предметы на стекло для размещения документов, а также не нажимайте на него слишком сильно.
| Поднимите крышку сканера.
Убедитесь, что подложка для сканирования непрозрачных документов находится в крышке сканера. Если она не установлена, обратитесь за инструкциями к разделу Установка подложки для сканирования непрозрачных документов. a. Подложка для сканирования непрозрачных документов
| Расположите фотографию или документ на планшете изображением вниз. Убедитесь, что левый верхний угол документа или фотографии расположен на планшете в углу обозначенном стрелкой.
| Полоса шириной 3 мм от горизонтальных и вертикальных направляющих планшета не сканируется. Если вы положили документ в угол планшета, немного сдвиньте документ, чтобы избежать его обрезки.
a, b. Максимальная нечитаемая область 3 мм
| Если вы сканируете несколько фотографий, расположите их на расстоянии не менее 20 мм друг от друга.
| Осторожно закройте крышку, чтобы не сдвинуть документ.
Примечание
Всегда поддерживайте чистоту планшета. Не оставляйте фотографии на планшете надолго, чтобы они не прилипли к стеклу.
Для начала сканирования обратитесь к разделу Сканирование при помощи кнопок сканера. ## Размещение больших или толстых документов При сканировании толстых или больших документов, крышку сканера можно снять.
| Выключите сканер с помощью сетевого выключателя.
| Отключите кабель модуля сканирования прозрачных документов.
| Поднимите крышку сканера.
| Потяните крышку сканера строго вверх и снимите ее.
| Включите сканер с помощью сетевого выключателя.
Примечание
Когда крышка сканера снята, аккуратно прижимайте документ сверху, чтобы сделать его как можно более плоским.
| После завершения сканирования установите крышку сканера, следуя инструкциям по ее снятию в обратном порядке.
К началу |