| Основная страница > Работа с дополнительным автоподатчиком документов # Сканирование с автоподатчиком документов При сканировании документов с использованием автоподатчика лучше всего работать в Офисном режиме. Примечание
Не открывайте автоподатчик, пока идет сканирование или пока не появилась ошибка дополнительного оборудования и прекратилась подача бумаги. Не загружайте документы несовпадающих размеров, если вы сканируете только фрагменты каждой страницы. Сканировать документы используя автоподатчик можно в Офисном и Профессиональном режимах.
| Установите автоподатчик и загрузите в него документы. Подробнее об этом — в разделе Загрузка документов в автоподатчик документов.
| Запустите Epson Scan. См. следующие разделы.
Сканирование при помощи кнопок сканера Сканирование при помощи Epson Scan Сканирование при помощи Epson Creativity Suite Сканирование при помощи других программ
| Щелкните стрелку рядом с окном списка режимов. Выберите Office Mode (Офисный режим).
Откроется диалоговое окно Office Mode (Офисный режим).
| Выберите тип документа: Color (Цветное), Grayscale (Оттенки серого) или Black&White (Черно-белое).
| Выберите Auto Detect (Автоопределение), ADF (Автоматический податчик документов) или Document Table (Планшет для документов) для параметра Document Source (Источник документа)
Примечание
Если загружены документы с разными размерами, выберите Auto Detect (Автоопределение).
| Выберите значение параметра Size (Размер), соответствующее размеру загруженных документов.
| Щелкните стрелку для раскрытия списка Resolution (Разрешение) и выберите желаемое значение. Для справки см. таблицу ниже.
Назначение изображения | Рекомендуемое разрешение
Отправка по электронной почте, размещение на web-сайте, просмотр на экране | 96–150 dpi
Печать, оптическое распознавание текста (OCR) | 300 dpi
Факс | 200 dpi
| В окне EPSON Scan щелкните кнопку Preview (Просмотр).
Автоподатчик загрузит первую страницу, EPSON Scan проведет предварительное сканирование и отобразит результат в окне предварительного просмотра. Затем автоподатчик подаст первую страницу в приемный лоток.
| Положите первую страницу на остальные и загрузите документ в автоподатчик.
| В окне предварительного просмотра нарисуйте область выделения (рамку вокруг части документа), чтобы задать область изображения, которую нужно сканировать.
Подробнее об этом см. в разделе Выделение области сканирования.
| Выполните необходимые настройки в области Image Adjustment (Настройка изображения), руководствуясь следующей таблицей.
Параметр | Доступный режим и описание
Brightness (Яркость) | Настройка общей яркости изображения
Contrast (Контраст) | Настройка контраста между темными и светлыми областями изображения
Unsharp Mask (Повышение резкости) | Установите флажок, чтобы отрегулировать резкость изображения. Снимите флажок, если не хотите настраивать резкость изображения
Descreening (Удаление растра) | Устраняет штриховой рисунок (муар), который может появиться вследствие разницы в шаге сканирования и растровой сетки. Также улучшает качество сканирования изображений из журналов и газет
Text Enhancement (Улучшение текста) | Улучшает качество распознавания текста при сканировании документов
Threshold (Порог) | С помощью ползунка отрегулируйте уровень черного для текста и штрихового рисунка, чтобы улучшить распознаваемость символов в программах распознавания текста (OCR). Этот параметр доступен, только когда для параметра Image Type (Тип изображения) установлено значение Black & White (Черно-Белое)
| Щелкните Scan (Сканировать).
| Дальнейшие ваши действия зависят от того, как было запущено сканирование.
Если вы запустили сканирование из Epson Scan, как из отдельного приложения, откроется окно File Save Settings (Параметры сохранения файла). Подробности см. в разделе Выбор параметров сохранения файлов. Если вы запустили сканирование из такой программы, как ABBYY FineReader, отсканированные изображения откроются в окне этой программы. Щелкните Close (Закрыть), чтобы закрыть окно Epson Scan, и продолжайте работу с документами в этой программе. Если вы запустили сканирование из EPSON File Manager, в окне EPSON File Manager отобразятся миниатюры отсканированных изображений. Если вы хотите продолжить работу с изображениями в других приложениях пакета Epson Creativity Suite, установите флажок под миниатюрой каждого изображения. Изображения отобразятся в поле My Selection (Избранное) в нижней части окна EPSON File Manager. Затем выберите один из значков приложения в верхней части окна: Примечание
Если отсканированные изображения не появились, в левой части окна Epson File Manager выберите папку, в которой они были сохранены.
Значок приложения | Инструкции см. в следующих разделах
Scan and Copy (Сканировать и печатать) | См. раздел Работа со сканером в режиме копирования
Copy to Fax (Отправить факс) | См. справку приложения EPSON File Manager или программы Copy Utility
Attach to e-mail (Вложить в E-mail) | См. раздел Сканирование для отправки по электронной почте
Use Image (Использование изображений) | См. справку приложений Epson File Manager или Image Clip Palette