Другие сведения / Использование карт памяти с PictureMate

# Установка карт памяти

> Совместимые карты памяти
> Формат данных, хранимых на карте памяти
> Установка карт памяти

## Совместимые карты памяти

Цифровые фотографии записываются во встроенную память цифровой камеры или на переносное запоминающее устройство, которое можно устанавливать в камеру. Такую память называют картой памяти. Далее перечислены типы карт памяти, которые можно использовать с этим принтером.

Совместимые носители
CompactFlash | MagicGate Memory Stick
Memory Stick PRO Duo (необходимо использовать адаптер Memory Stick Duo) | MagicGate Memory Stick Duo (необходимо использовать адаптер Memory Stick Duo)
Memory Stick (до 128 МБ) | Memory Stick PRO
Memory Stick Duo (необходимо использовать адаптер Memory Stick Duo) | Microdrive
MultiMediaCard | SD Card
SmartMedia (до 128 МБ) | mini SD card (необходимо использовать адаптер SD)
xD-Picture Card | xD-Picture Card Тип M

| Примечание:

Характеристики карт памяти, совместимых с этим принтером, перечислены в разделе Формат данных, хранимых на карте памяти.

Свежую информацию о картах памяти, подходящих для вашего принтера, вы можете получить у вашего поставщика или в региональном офисе продаж Epson.

[К началу]

## Формат данных, хранимых на карте памяти

Можно работать с файлами изображений, которые отвечают следующим требованиям.

Цифровая камера | DCF версии 1.0 или 2.0-совместимые*
Формат файла | Файлы изображений в формате JPEG**, снятых цифровой камерой, совместимой с DCF версии 1.0 или 2.0
Размер изображения | 80–4600 пикселов по вертикали, 80–4600 пикселов по горизонтали
Количество файлов | До 999

| DCF означает "Design rule for Camera File system" (Правила проектирования файловой системы камеры); это стандарт Японской ассоциации по электронике и информационным технологиям (Japan Electronics and Information Technology Industries Association, JEITA).

| ** Exif версии 2.1/2.2.

| Примечание:

При печати напрямую с карты памяти имена файлов, содержащие двухбайтовые символы, не читаются.

[К началу]

## Установка карт памяти

Включите принтер, откройте крышку слота для карт памяти и вставьте карту памяти, как показано на рисунке.

Compact Flash/Microdrive | Memory Stick/ Memory Stick Duo/ Memory Stick PRO/ Memory Stick PRO Duo/ MagicGate Memory Stick/ MagicGate Memory Stick Duo/ SD Card/ MultiMediaCard/ miniSD card | SmartMedia/ xD-Picture Card/ xD-Picture Card Type M

| Предостережение:

Если вы попробуете вставить карту памяти другим способом, это может привести к повреждению карты памяти и/или принтера.

В слотах одновременно может находиться только одна карта памяти. Перед установкой карты памяти другого типа обязательно извлеките установленную ранее другую карту памяти.

Для защиты карты памяти от статического электричества закрывайте крышку слота для карт памяти во время использования карты. Если вы дотронетесь до карты памяти, пока она находится в принтере, это может привести к неправильной работе принтера.

Перед установкой карты памяти Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, MagicGate Memory Stick Duo или miniSD Card подключите прилагаемый к ним адаптер.

| Примечание:

После установки карты памяти на дисплее появляется сообщение "A memory card has been inserted. Counting images on memory card." (Установлена карта памяти. Идет подсчет изображений.).

[К началу]

Предыдущая | Следующая