Другие сведения

# Настройка PictureMate для работы в сети

> В Windows XP и 2000
> В Windows Me и 98
> В Mac OS X
> В Mac OS 9

## В Windows XP и 2000

В этом разделе рассказывается о настройке принтера для работы с другими компьютерами в сети.

| Примечание:

Сведения этого раздела предназначены только для пользователей небольших сетей. Если вы работаете в большой сети и хотите совместно использовать принтер, обратитесь к вашему сетевому администратору.

Для установки ПО в Windows XP необходимо зарегистрироваться на компьютере с учетной записью администратора компьютера (Computer Administrator). Нельзя устанавливать ПО, если вы зарегистрированы как пользователь с ограниченной учетной записью (Limited account user). После установки Windows XP учетная запись пользователя становится учетной записью администратора компьютера.

Чтобы установить ПО в Windows 2000, необходимо зарегистрироваться под именем пользователя с привилегиями администратора [пользователь должен принадлежать группе Administrators (Администраторы)].

Иллюстрации, приведенные в следующих разделах, относятся к Windows 2000.

Сначала настройте совместное использование принтера на компьютере, к которому подключен принтер. Затем добавьте этот принтер на каждом компьютере, который будет обращаться к нему по сети.

### Настройка совместного использования принтера

Чтобы несколько компьютеров в сети могли совместно использовать принтер, сделайте следующее по настройке компьютера, к которому подключен принтер.

| Примечание:

Иллюстрации, приведенные в следующих разделах, относятся к Windows XP.

| В Windows XP щелкните Start (Пуск), Control Panel (Панель управления), а затем дважды щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы). [Если Панель управления открыта в режиме категорий, выберите Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование) и щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы).] В Windows 2000 щелкните Start (Пуск), Settings (Настройка), затем щелкните Printers (Принтеры).

| Щелкните значок вашего принтера правой кнопкой мыши и выберите Sharing (Доступ).

| Выберите Shared as (Общий ресурс) и введите имя совместно используемого принтера.

|  | Примечание:

В имени принтера не должно быть пробелов и дефисов.

> Если вы хотите, чтобы ОС Windows XP или 2000 автоматически загружала драйверы принтера для компьютеров под управлением других версий Windows, щелкните Additional Drivers (Дополнительные драйверы) и выберите среды и операционные системы для других компьютеров. Щелкните OK и вставьте компакт-диск с ПО принтера в привод для компакт-дисков.

| Щелкните OK или Close (Закрыть), если вы установили дополнительные драйверы.

### Доступ к принтеру по сети

Чтобы работать с принтером по сети, сначала необходимо добавить принтер на каждом компьютере, который будет обращаться к нему. Сделайте следующее.

| Примечание:

Чтобы обращаться к принтеру с другого компьютера, необходимо создать общий ресурс на компьютере, к которому подключен принтер. См. Настройка совместного использования принтера

| В Windows XP щелкните Start (Пуск), Control Panel (Панель управления), а затем дважды щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы). [Если Панель управления открыта в режиме категорий, выберите Printers and Other Hardware (Принтеры и другое оборудование) и щелкните Printers and Faxes (Принтеры и факсы)]. В Windows 2000 щелкните Start (Пуск), Settings (Настройка), затем щелкните Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните значок Add Printer (Добавить принтер). Откроется окно Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров).

| Щелкните Next (Далее).

| Выберите Network printer (Сетевой принтер) и щелкните Next (Далее).

| На следующем экране щелкните Next (Далее).

| Дважды щелкните значок компьютера, к которому подключен принтер. Затем щелкните значок соответствующего принтера.

| Щелкните Next (Далее) и выполняйте инструкции на экране.

| Примечание:

В зависимости от операционной системы и конфигурации компьютера, к которому подключен принтер, мастер может попросить вас установить драйвер принтера с прилагаемого компакт-диска. В этом случае щелкните кнопку Have Disk (Установить с диска) и выполняйте инструкции на экране.

Для контроля за состоянием совместно используемого принтера на каждый компьютер необходимо установить EPSON Status Monitor 3. EPSON Status Monitor 3 устанавливается автоматически при первой установке ПО принтера.

[К началу]

## В Windows Me и 98

В этом разделе рассказывается о настройке принтера для работы с другими компьютерами в сети.

Сначала настройте совместное использование принтера на компьютере, к которому подключен принтер. Затем установите ПО принтера на каждом компьютере, который будет обращаться к принтеру по сети.

| Примечание:

В этом разделе описано совместное использование принтера в сети. Для подключения принтера к сети без настройки его совместного использования обратитесь к вашему сетевому администратору.

### Настройка совместного использования принтера

Чтобы несколько компьютеров в сети могли совместно использовать принтер, сделайте следующее по настройке компьютера, к которому подключен принтер.

| Щелкните Start (Пуск), затем Settings (Настройка) и выберите Control Panel (Панель управления).

| Дважды щелкните значок Network (Сеть).

| Щелкните File and Print Sharing (Совместное использование файлов и принтеров).

| Установите флажок I want to be able to allow others to print to my printer(s) (Разрешить совместное использование моего принтера) и щелкните OK.

| В диалоговом окне Network (Сеть) щелкните OK.

| На Панели управления дважды щелкните значок Printers (Принтеры).

|  | Примечание:

Если откроется диалоговое окно с просьбой вставить компакт-диск Windows Me или 98, вставьте диск в привод и выполняйте инструкции на экране.

Если откроется диалоговое окно с просьбой перезагрузить компьютер, сделайте это, затем откройте папку Printers (Принтеры) и перейдите к шагу 7.

| В папке Printers (Принтеры) выберите значок вашего принтера и в меню File (Файл) щелкните Sharing (Совместное использование).

| Выберите Shared As (Общий ресурс), введите необходимую информацию о принтере и щелкните OK.

### Доступ к принтеру по сети

Чтобы работать с принтером по сети, сначала необходимо добавить принтер на каждом компьютере, который будет обращаться к нему. Сделайте следующее.

| Примечание:

Чтобы обращаться к принтеру с другого компьютера, необходимо создать общий ресурс на компьютере, к которому подключен принтер. См. Настройка совместного использования принтера

| Щелкните Start (Пуск), затем Settings (Настройка) и выберите Printers (Принтеры).

| Дважды щелкните значок Add Printer (Добавить принтер). Откроется окно Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров).

| Щелкните Next (Далее).

| Выберите Network printer (Сетевой принтер) и щелкните Next (Далее).

| На следующем экране щелкните Browse (Обзор).

| Дважды щелкните значок компьютера, к которому подключен принтер. Затем щелкните значок соответствующего принтера.

| Щелкните OK и выполняйте инструкции на экране.

|  | Примечание:

Для контроля за состоянием совместно используемого принтера на каждый компьютер необходимо установить EPSON Status Monitor 3. EPSON Status Monitor 3 устанавливается автоматически при первой установке ПО принтера.

[К началу]

## В Mac OS X

Воспользуйтесь параметром Printer Sharing (Совместное использование принтера), который является стандартной функцией Mac OS X 10.2 или более поздней версии. Подробнее об этом — в документации к операционной системе.

[К началу]

## В Mac OS 9

В этом разделе рассказывается о настройке принтера для использования в сети AppleTalk. После настройки совместного использования принтера локальный принтер будет подключен к сети, и к нему смогут обращаться другие компьютеры.

Сначала настройте совместное использование принтера на компьютере, к которому подключен принтер. Затем укажите сетевой путь к принтеру на каждом компьютере, который будет использовать принтер, и установите на этих компьютерах ПО принтера.

### Настройка совместного использования принтера

Чтобы несколько компьютеров в сети AppleTalk могли совместно использовать принтер, сделайте следующее по настройке компьютера, к которому подключен принтер.

| Включите принтер.

| В меню Apple выберите Chooser, щелкните значок вашего принтера и выберите порт, к которому подключен принтер.

| Щелкните кнопку Setup (Настройка). Откроется диалоговое окно Printer Sharing Setup (Настройка совместного использования принтера).

| Установите флажок Share this Printer (Совместно использовать этот принтер) и введите имя принтера и, если необходимо, пароль.

| Щелкните OK. Имя принтера появится в списке портов в Chooser.

| Закройте Chooser.

### Доступ к принтеру по сети

Для разрешения доступа к вашему принтеру с других компьютеров в сети выполните действия, описанные в этом разделе, для каждого компьютера, который будет обращаться к принтеру.

| Включите принтер.

| Установите ПО принтера с компакт-диска.

| В меню Apple откройте Chooser. Щелкните значок вашего принтера и выберите нужный порт в списке Select a printer port (Выбор порта принтера).

|  | Примечание:

Можно выбирать только из принтеров, подключенных к текущей зоне AppleTalk.

> Если откроется следующее диалоговое окно, введите пароль для принтера и щелкните OK.

| Выберите соответствующий переключатель Background Printing (Фоновая печать), чтобы включить или отключить фоновую печать.

| Закройте Chooser.

[К началу]

Следующая