| Основная страница > Замена чернильных картриджей # Проверка чернильных картриджей В Windows В Mac OS X ## В Windows Примечание
В зависимости от страны могут поставляться два вида картриджей разной емкости. См. раздел Чернильные картриджи Если вы установите черные картриджи разной емкости, ресурс печати черными чернилами может отображаться некорректно. Этот ресурс, отображаемый приложением EPSON Status Monitor, является приблизительным. Нельзя продолжать печать, если срок годности одного из черных картриджей истек, даже если в другом черном картридже еще остались чернила. Epson не гарантирует качество и надежность чернил стороннего производителя. Если установлены картриджи стороннего производителя, информация о количестве чернил может не отображаться. Если вы используете принтер в качестве сетевого со следующими комбинациями операционных систем, для пользователей с этими ОС некоторые функции будут недоступны.
Сервер | Клиент
В Windows Vista/XP | Windows Me/98 SE/2000
Windows Me/98 SE/2000 | В Windows Vista/XP
Когда чернила заканчиваются, на экране отображается окно Low Ink Reminder. В этом окне можно проверить уровень чернил в картриджах. Чтобы это окно не отображалось, откройте драйвер принтера, перейдите на вкладку Maintenance (Сервис), щелкните кнопку Speed & Progress (Скорость и ход печати) и затем кнопку Monitoring Preferences (Контролируемые параметры). В диалоговом окне Monitoring Preferences (Контролируемые параметры) снимите флажок Enable Low Ink Reminder.
Для проверки уровня чернил выполните одно из следующих действий. Дважды щелкните значок с изображением принтера на панели задач Windows. О добавлении значка на панель задач, см. раздел См. раздел Из значка принтера на панели задач Откройте окно драйвера принтера, перейдите на вкладку Maintenance (Сервис) и щелкните кнопку EPSON Status Monitor 3. Диаграмма показывает количество оставшихся чернил в картриджах. Примечание
Если один из установленных чернильных картриджей сломан, несовместим с данной моделью устройства или установлен неправильно, EPSON Status Monitor 3 будет не в состоянии отобразить точное количество чернил. Обязательно замените или переустановите картриджи, на которые указывает EPSON Status Monitor 3.
Когда вы отправляете задание на печать, на экране компьютера автоматически появляется индикатор хода выполнения. В этом диалоговом окне можно проверить уровень чернил в картриджах. Щелкните Check Ink Levels (Проверка уровня чернил), чтобы отобразить уровень чернил в картриджах как показано на рисунке. К началу ## В Mac OS X Примечание
В зависимости от страны могут поставляться два вида картриджей разной емкости. См. раздел Чернильные картриджи Если вы установите черные картриджи разной емкости, ресурс печати черными чернилами может отображаться некорректно. Этот ресурс, отображаемый приложением EPSON Status Monitor, является приблизительным. Нельзя продолжать печать, если срок годности одного из черных картриджей истек, даже если в другом черном картридже еще остались чернила.
Уровень чернил в картриджах можно проверить при помощи EPSON StatusMonitor. Сделайте следующее.
| Откройте диалоговое окно EPSON Printer Utility 2.
Доступ к драйверу принтера в Mac OS X
| Щелкните кнопку EPSON StatusMonitor. Откроется окно EPSON StatusMonitor.
Примечание
На диаграмме показан уровень чернил, каким он был при первом запуске утилиты EPSON StatusMonitor. Чтобы обновить информацию об уровне чернил, щелкните Update (Обновить). Epson не гарантирует качество и надежность чернил стороннего производителя. Если установлены картриджи стороннего производителя, информация о количестве чернил может не отображаться. Если один из установленных чернильных картриджей сломан, несовместим с данной моделью устройства или установлен неправильно, EPSON StatusMonitor будет не в состоянии отобразить точное количество чернил. Обязательно замените или переустановите картриджи согласно указаниям EPSON StatusMonitor.
К началу |