| Основная страница > Настройка устройства для работы по сети # В Windows Me и 98 SE Настройка общего доступа к устройству Доступ к принтеру по сети В этом разделе рассказывается о настройке устройства для печати с других компьютеров в сети. Сначала настройте общий доступ к устройству на компьютере, к которому подключено устройство. Затем добавьте это устройство на каждом компьютере, который будет обращаться к нему по сети. Примечание
В этом разделе описано совместное использование устройства в сети. Для подключения устройства напрямую к сети без настройки его совместного использования обратитесь к вашему сетевому администратору. Если вы используете принтер в качестве сетевого со следующими комбинациями операционных систем, для пользователей с этими ОС некоторые функции будут недоступны.
Сервер | Клиент
В Windows Vista/XP | Windows Me/98 SE/2000
Windows Me/98 SE/2000 | В Windows Vista/XP
## Настройка общего доступа к устройству Чтобы несколько компьютеров в сети могли печатать на данном устройстве, настройте компьютер к которому подключено устройство следующим образом.
| Щелкните Start (Пуск), затем Settings (Настройка) и выберите Control Panel (Панель управления).
| Дважды щелкните значок Network (Сеть).
| Щелкните File and Print Sharing (Совместное использование файлов и принтеров).
| Щелкните I want to be able to allow others to print to my printer(s) (Разрешить совместное использование моего принтера), а затем — OK.
| В диалоговом окне Network (Сеть) щелкните OK.
| В окне Control Panel (Панель управления) дважды щелкните значок Printers (Принтеры).
Примечание
Если откроется диалоговое окно с просьбой вставить компакт-диск Windows Me или 98 SE, вставьте диск в привод и выполняйте инструкции на экране. Если откроется диалоговое окно с просьбой перезагрузить компьютер, сделайте это, затем откройте папку Printers (Принтеры) и перейдите к шагу 7.
| Выберите значок нужного устройства в папке Printers (Принтеры).
| В меню File (Файл) щелкните Sharing (Совместное использование).
| Выберите Shared As (Общий ресурс), введите необходимую информацию об устройстве и щелкните OK.
К началу ## Доступ к принтеру по сети Чтобы печатать на устройстве по сети, сначала необходимо добавить устройство на каждом компьютере, который будет обращаться к нему. Примечание
Чтобы обращаться к устройству с другого компьютера, необходимо создать общий ресурс на компьютере, к которому подключено устройство. См. раздел Настройка общего доступа к устройству
| Щелкните Start (Пуск), выберите Settings (Настройки) и щелкните Printers (Принтеры).
| Дважды щелкните значок Add Printer (Добавить принтер). Откроется окно Add Printer Wizard (Мастер установки принтеров).
| Щелкните Next (Далее).
| Выберите Network printer (Сетевой принтер) и щелкните Next (Далее).
| В следующем окне щелкните Browse (Обзор).
| Дважды щелкните значок компьютера, к которому подключено устройство. Затем щелкните значок соответствующего принтера.
| Щелкните OK и выполняйте инструкции на экране.
Примечание
Для контроля за состоянием совместно используемого устройства на каждый компьютер необходимо установить EPSON Status Monitor 3. Утилита EPSON Status Monitor 3 устанавливается автоматически вместе с драйвером устройства.
К началу |