Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Бумага

> Технические характеристики бумаги
> Область печати

| Примечание:

| Поскольку качество любого сорта или типа бумаги может быть изменено ее поставщиком в любое время, фирма EPSON не может гарантировать качество бумаги, не имеющей марки EPSON. Всегда проверяйте образцы бумаги перед приобретением больших партий бумаги или выполнением больших объемов печатных работ.

## Технические характеристики бумаги

Листы:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) A5 (148 мм x 210 мм) A6 (105 мм x 148 мм) Letter (216 мм x 279 мм) Half letter (139,7 мм x 215,9 мм) Legal (216 мм x 356 мм) Executive (184,2 мм x 266,7 мм)
Типы бумаги | Простая документная бумага, специальная бумага EPSON
Толщина (для простой документной бумаги) | от 0,08 мм до 0,11 мм
Плотность (для простой документной бумаги) | от 64 г/м 2 до 90 г/м 2

Конверты:

Размер | No. 10 (104,8 мм x 241 мм) DL (110 мм x 220 мм) C6 (114 мм x 162 мм)
Типы бумаги | Простая документная бумага, авиапочтовая
Толщина | от 0,16 мм до 0,52 мм
Плотность | от 45 г/м 2 до 75 г/м 2

Каталожные карточки:

Размер | (127 мм x 203 мм) (203 мм x 254 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага EPSON

Прозрачные пленки, глянцевая пленка и бумага:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) A6 (105 мм x 148 мм) для глянцевой пленки
Типы бумаги | Специальная бумага EPSON

Самоклеющиеся листы:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага EPSON

Фотобумага:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм) Panoramic (210 мм x 594 мм) 100 мм x 150 мм 200 мм x 300 мм 113,6 мм x 175,4 мм
Типы бумаги | Специальная бумага EPSON

Фотонаклейки:

Размер | A6 (105 мм x 148 мм) с 4 или 16 рамками
Типы бумаги | Специальная бумага EPSON

Толстая матовая бумага:

Размер | A4 (210 мм x 297 мм) Letter (216 мм x 279 мм)
Типы бумаги | Специальная бумага EPSON

| Примечание:

| Бумага низкого качества дает плохое качество печати, вызывает заклинивание бумаги и другие неполадки. В таких случаях переходите на бумагу более высокого качества.

| Не загружайте в принтер бумагу с загибами и морщинами.

| Используйте бумагу только в нормальных условиях: Температура воздуха от 15 до 25°C Относительная влажность от 40 до 60%

| Храните глянцевую пленку фотографического качества и самоклеющиеся листы в следующих условиях: Температура воздуха от 15 до 30°C Относительная влажность от 20 до 60%

[К началу]

## Область печати

Листы (в том числе панорамного формата) и каталожные карточки

Конверты

A: | Минимальный размер верхнего поля 3,0 мм. При загрузке стопки листов глянцевой пленки фотографического качества минимальный размер верхнего поля 30,0 мм.
B-L: | Минимальный размер левого поля 3,0 мм.
B-R: | Минимальный размер правого поля 3,0 мм.
C: | Минимальный размер нижнего поля 14,0 мм. При печати с минимальным нижнем полем некоторые цвета могут не пропечатываться нужным образом. Если это происходит, то увеличьте размер нижнего поля.
| Можно сузить минимальное нижнее поле до 3 мм выбрав установку Максимальная в качестве параметра установки Область печати в меню Бумага программного обеспечения принтера (в Windows) или в диалоговом окне Параметры страницы (в Macintosh). Однако качество печати может ухудшиться в расширенной области. Перед печатью больших заданий с этой установкой напечатайте вначале один лист, чтобы проверить качество печати.

|  | Примечание:

|  | Всегда закладывайте бумагу в автоподатчик листов узкой стороной вперед. Конверты необходимо загружать открывающимся клапаном вперед и вниз.

[К началу]

Предыдущая | Далее