Как сделать / Обращение с бумагой

# Загрузка конвертов

Во время печати на конвертах обращайте внимание на следующее:

- Можно закладывать одновременно до 10 конвертов на подставку автоподатчика листов.

|  | Примечание:

|  | Качество фальцовки и толщина конвертов сильно различаются. Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, то перед загрузкой расправьте каждый конверт до плоского состояния. Если качество печати ухудшается в случае закладки конвертов стопкой, то загружайте по одному конверту за раз.

- Загружайте конверты, располагая клапан спереди и снизу конверта, как показано на рисунке.

- Не используйте мятых или загнутых конвертов.

- Перед загрузкой обязательно распрямляйте конверты.

- Не применяйте очень тонких конвертов, которые могут свернуться во время печати.

- Задайте Plain Paper (Простая бумага) в качестве установки параметра Media Type (Тип носителя) в программном обеспечении принтера.

[К началу]

Предыдущая | Далее