Как сделать / Настройка принтера в сети

# Пользователям Windows Me, 98 и 95

> Настройка принтера как общего
> Доступ к принтеру через сеть

В этом разделе сообщается, как настроить принтер, чтобы он был доступен другим пользователям локальной сети.

Вначале следует настроить свой принтер как общий на том компьютере, к которому принтер непосредственно подсоединен. Затем следует добавить сетевой маршрут к принтеру в программное обеспечение каждого компьютера, с которого планируется обращаться к принтеру через локальную сеть.

| Примечание:

| В этом разделе описано, как пользоваться принтером, когда он является принтером совместного пользования в локальной сети. Как подключить принтер непосредственно к сети без настройки его на коллективное пользование, проконсультируйтесь у администратора сети.

## Настройка принтера как общего

Для организации совместного использования принтера с пользователями других компьютеров в сети выполните следующие действия, чтобы сконфигурировать должным образом компьютер, к которому принтер непосредственно подключен.

| Щелкните на кнопке Пуск , укажите на пункт Настройка , затем щелкните на кнопке Панель управления

| Дважды щелкните на значке Network (Сеть) .

| Щелкните на кнопке File and Print Sharing (Файлы и печать общего доступа) .

| Установите флажок в клетке опции I want to be able to allow others to print to my printer(s) ( Принтеры этого компьютера можно сделать общими) и щелкните на кнопке ОК .

| В диалоговом окне Network (Сеть) щелкните на кнопке OK .

| В окне Панель управления дважды щелкните на значке Принтеры .

|  | Примечание:

|  | При появлении диалогового окна с запросом программного компакт-диска с операционной системой Windows 95 или 98 вставьте компакт-диск в дисковод и выполняйте указания с экрана.

|  | При появлении на экране запроса перезагрузить компьютер выполните эту команду. Затем раскройте папку Принтеры и продолжайте установку, начиная с пункта 7.

| Выделите значок данного принтера в папке Принтеры, затем щелкните на пункте Sharing (Как совместный) в меню Файл.

| Выберите пункт Shared As (Как совместный) , затем введите с клавиатуры необходимые сведения о принтере и щелкните на кнопке ОК .

[К началу]

## Доступ к принтеру через сеть

Для доступа к принтеру с другого компьютера локальной сети необходимо вначале добавить сетевой маршрут к принтеру в программное обеспечение каждого компьютера, с которого планируется обращаться к этому принтеру. Выполните следующие действия.

| Примечание:

| Принтер должен быть настроен как разделяемый ресурс на том компьютере, к которому принтер непосредственно подсоединен, до того, как вы сможете получать доступ к нему с другого компьютера. Указания см. Настройка принтера как общего

| Щелкните на кнопке Пуск , укажите на пункт Настройка , и щелкните на кнопке Принтеры

| Дважды щелкните на значке Add Printer (Добавить принтер) . Откроется окно Add Printer Wizard (Мастер Добавить принтер).

| Щелкните на кнопке Далее.

| Выберите пункт Network printer (Сетевой принтер) , затем щелкните на кнопке Далее.

| В открывшемся окне щелкните на кнопке Browse (Обзор).

| Дважды щелкните на значке компьютера, который непосредственно подсоединен к принтеру. Затем щелкните на значке соответствующего принтера.

| Щелкните на кнопке Далее и выполняйте указания с экрана.

|  | Примечание:

|  | Чтобы контролировать состояние общего принтера необходимо установить на каждый компьютер, с которого предполагается обращаться к общему принтеру, утилиту EPSON Status Monitor 3. Указания см. в разделе Установка утилиты EPSON Status Monitor 3 .

### Установка утилиты EPSON Status Monitor 3

Чтобы контролировать состояние принтера, доступного через сеть, следует установить утилиту EPSON Status Monitor 3 на каждый компьютер, с которого предполагается обращаться к общему принтеру. Выполните следующие действия.

| Вставьте компакт-диск с программным обеспечением принтера в дисковод. Если диалоговое окно Installer (Установщик) не откроется, то дважды щелкните на записи файла EPsetup.exe в списке файлов программного компакт-диска.

| Выберите пункт Install EPSON Status Monitor 3 (Установить утилиту EPSON Status Monitor 3) и щелкните на кнопке .

| Далее следуйте указаниям на экране монитора.

[К началу]

Предыдущая | Далее