Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Чернильные картриджи

> Черный чернильный картридж (T013)
> Цветной чернильный картридж (T014)

## Черный чернильный картридж (T013)

Цвет | Черный
Ресурс по печати* | 330 страниц, при 3,5% заполнении согласно методики ECMA (ISO10561)(Европейской ассоциации производителей ЭВМ) с разрешением 360 dpi, 210 страниц, при расчетном 5% заполнении, за исключением первого установленного на принтер картриджа
Срок годности | 2 года от даты изготовления (6 месяцев после вскрытия упаковки при 25°C)
Температура | Хранение: от -20 до 40°C 1 месяц при 40°C Перевозка: от -30 до 60°C 1 месяц при 40°C 120 часов при 60°C Точка замерзания:** -16°C
Размеры | 19,8 мм (ширина) x 52,7 мм (длина) x 38,5 мм (высота)

[К началу]

## Цветной чернильный картридж (T014)

Цвета | Голубой, Пурпурный и Желтый
Ресурс по печати* | 150 страниц, при расчетном 5% заполнении каждым цветом (всего 15%), за исключением первого установленного на принтер картриджа.
Срок годности | 2 года от даты изготовления (6 месяцев после вскрытия упаковки при 25°C)
Температура | Хранение: от -20 до 40°C 1 месяц при 40°C Перевозка: от -30 до 60°C 1 месяц при 40°C 120 часов при 60°C Точка замерзания:** -18°C
Размеры | 42,9 мм (ширина) x 52,7 мм (длина) x 38,5 мм (высота)

| * Указан ресурс для непрерывной печати после замены картриджа. Фактический ресурс картриджа изменяется в зависимости от частоты чистки сопел печатающей головки и частоты пользования принтером.

| ** Чернила оттаивают и становятся годными для печати примерно через 3 часа при 25°C.

| Предостережение:

| Применяйте только подлинные картриджи фирмы EPSON. Картриджи от других поставщиков, не изготовленные фирмой EPSON, могут привести к неисправности принтера, устранение которой не входит в гарантийные обязательства фирмы EPSON.

| Не применяйте картридж с истекшим сроком годности, указанным на упаковке.

[К началу]

Предыдущая | Далее