Информация об изделии / Технические характеристики принтера

# Печать

Способ печати | Струйный, по запросу
Конфигурация сопел | Монохромных (черных) 48 сопел Цветных (голубых, пурпурных, желтых) 45 сопел (15 [каждого цвета] x 3)
Разрешение | EPSON Stylus C40UX/C40SX Максимальное 1440 dpi x 720 dpi EPSON Stylus C20UX/C20SX Максимальное 720 dpi x 720 dpi
Направление печати | Двунаправленная, с логическим поиском
Буферная память | 12 Кбайт
Скорость печати | EPSON Stylus C40UX/C40SX 8 страниц в минуту EPSON Stylus C20UX/C20SX 6,5 страниц в минуту

[К началу]

Предыдущая | Далее