Закрыть # Использование специальных носителей Загрузочные характеристики для специальных носителей EPSON Хранение EPSON Photo Paper (Фотобумага EPSON) Вы можете получать хорошие результаты при использовании большинства типов обычной бумаги. Однако, печать на бумаге с покрытием позволяет получать отпечатки более высокого качества, потому что такие носители поглощают меньшее количество чернил. EPSON выпускает специальные носители, которые ориентированы на чернила, используемые в струйных принтерах EPSON. Фирма EPSON рекомендует использовать носители, распространяемые EPSON, поскольку это гарантирует получение высококачественных результатов. При загрузке носителей, выпускаемых фирмой EPSON, сначала прочтите листы c инструкцией, которые вложены в упаковку с носителями, и помните о следующих моментах. Для данного принтера не следует использовать чистящие листы, которые могут быть вложены в упаковку со специальными носителями EPSON. Для принтера данного типа не нужны функции чистки, выполняемые такими листами. Кроме того, может произойти замятие этих листов в принтере. Загружайте носитель в податчик листов печатной стороной вверх. На листах с инструкцией, вложенных в упаковку с носителями, указано, как определить, какая сторона является печатной. У некоторых типов носителей отрезан уголок, что помогает определить правильное направление загрузки, как это показано на рисунке. Если вы расширили область печати, выбрав в качестве установки Printable Area (Область печати) Maximum (Максимальная), то срезанный уголок на специальной бумаге может испортить вашу распечатку. Убедитесь, что стопка бумаги располагается под меткой в виде стрелки, находящейся на внутренней поверхности левой боковой направляющей. Убедитесь, что стопка бумаги находится под выступами внутри боковых направляющих. Если бумага искривлена, то перед загрузкой выровняйте ее или слегка выгните в противоположном направлении. При печати на искривленной бумаге чернила могут размазаться на вашей распечатке, особенно, если вы в качестве установки Printable Area (Область печати) выбрали параметр Maximum (Максимальная). Если вы хотите напечатать на обратной стороне Ink Jet Card, когда в качестве установки Printable Area (Область печати) выбран параметр Maximum (Максимальная), то нужно выгнуть открытку таким образом, чтобы перед загрузкой она стала плоской. ## Загрузочные характеристики для специальных носителей EPSON Для определения загрузочных характеристик для специальных носителей EPSON обратитесь к приведенной ниже таблице.
Тип носителя | Загрузочная емкость
360 dpi Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров с разрешением 360 dpi) | До 30 листов
Photo Quality Ink Jet Paper (Бумага для струйных принтеров фотографического качества) | A4, Letter: До 30 листов Legal: До 10 листов
Photo Quality Ink Jet Cards (Открытки для струйных принтеров фотографического качества), Ink Jet Note Cards (Карточки для заметок для струйных принтеров), и Ink Jet Greeting Cards (Поздравительные открытки для струйных принтеров) | До 30 карточек Под карточки всегда помещайте прилагаемый лист подложки*.
Photo Quality Glossy Film (Глянцевая пленка фотографического качества) | A4, Letter: До 20 листов A6: По одному листу за раз Под глянцевую пленку всегда подкладывайте лист подложки * или лист простой бумаги
Ink Jet Transparencies (Прозрачные пленки для струйных принтеров) | До 10 листов
Photo Quality Self Adhesive Sheets (Самоклеящиеся листы фотографического качества) | По одному листу за раз
Photo Paper (Фотобумага) | Фотобумага 4 x 6 дюймов: До 20 листов Под стопку фотобумаги всегда подкладывайте лист подложки*. Фотобумага 200 x 300 мм: По одному листу за раз
Photo Stickers 16 (Фотонаклейки 16) and Photo Stickers 4 (Фотонаклейки 4) | По одному листу за раз
Panoramic Photo Paper (Панорамная фотобумага) и Iron-On Cool Peel Transfer Paper (Бумага для термопереноса на ткань) | По одному листу за раз
Matte Paper-Heavyweight (Матовая бумага высокой плотности) | До 20 листов Под стопку бумаги Matte Paper-Heavyweight всегда помещайте лист подложки*.
| * Следите за тем, чтобы не печатать на листах подложки, загружаемых под специальные носители.
[К началу] ## Хранение EPSON Photo Paper (Фотобумага EPSON) Всю неиспользованную бумагу нужно вернуть в ее оригинальную упаковку сразу же после окончания печати. EPSON рекомендует хранить ваши отпечатки в плотно закрываемом пластиковом футляре. Держите отпечатки вдали от мест с высокой температурой, влажностью и не допускайте попадания на них прямого солнечного света. [К началу]
Закрыть