Информация об изделии / Спецификации принтера

# Требования к системе

> Для использования принтера
> Для использования Онлайнового справочного руководства

## Для использования принтера

Ниже в соответствующих разделах приведены минимальные и рекомендуемые параметры компьютерных систем, соответствие которым необходимо для использования данного принтера.

### Для Windows

Для использования принтера EPSON Stylus C42UX ваш компьютер должен быть моделью с заранее установленной одной из следующих операционных систем Microsoft ® Windows® Me, Windows® 98, Windows® 2000, или Windows® XP, или моделью с заранее установленной операционной системой Windows 98, которая позже была модернизирована до Windows Me. Компьютер должен иметь порт USB, и принтер должен быть подключен с помощью стандартного экранированного USB-кабеля.

Для использования принтера EPSON Stylus C42SX у вас должна быть установлена одна из следующих операционных систем: Windows Me, 98, 95, 2000 или XP, - и ваш принтер должен быть подключен к компьютеру с помощью экранированного параллельного кабеля на основе витой пары.

Ваш компьютер должен также удовлетворять следующим требованиям.

Минимальные требования к системе | Рекомендуемая конфигурация системы
Процессор Pentium 150 МГц для Windows Me Процессор Pentium для Windows 98 и 95 Процессор Pentium 133 МГц для Windows 2000 Процессор Pentium 233 МГц для Windows XP | 150 МГц или более производительный процессор для Windows Me Pentium или более производительный процессор для Windows 98 и 95 133 МГц или более производительный процессор для Windows 2000 300 МГц или более производительный процессор для Windows XP
32 Мб ОЗУ для Windows Me 16 Мб ОЗУ для Windows 98 и 95 64 Мб ОЗУ для Windows 2000 64 Мб ОЗУ для Windows XP | 64 Мб ОЗУ или более для Windows Me, 98, 95 и 2000 128 Мб или более для Windows XP
20 Мб пространства на жестком диске для Windows Me, 98 и 95 40 Мб пространства на жестком диске для Windows 2000 50 Мб пространства на жестком диске для Windows XP | 50 Мб пространства на жестком диске для Windows Me, 98 и 95 100 Мб пространства на жестком диске для Windows 2000 и XP
Монитор VGA для Windows Me, 98, 95 и 2000 Монитор SVGA для Windows XP | Монитор VGA или лучше для Windows Me, 98, 95 и 2000 Монитор SVGA или лучше для Windows XP

Ваш компьютерный дилер может помочь вам в модернизации вашей системы, если она не соответствует приведенным требованиям.

### Для Macintosh

Для подключения этого принтера к компьютерам Apple® Macintosh® вы должны использовать кабель USB.

Ваш компьютер Macintosh должен также удовлетворять следующим требованиям.

Минимальные требования к системе | Рекомендуемая конфигурация системы
Mac OS 8.1 | Mac OS 9.1 или более новая
6 Мб доступного ОЗУ 6 Мб доступного ОЗУ, когда включен режим фоновой печати. | 13 Мб или более доступного ОЗУ 23 Мб или более доступного ОЗУ, когда включен режим фоновой печати.

Минимальные требования к системе | Рекомендуемая конфигурация системы
Mac OS X 10.1 | Mac OS X 10.1 или более новая
128 Мб ОЗУ | 256 Мб ОЗУ или более

| Примечание:

Объем доступной оперативной памяти изменяется в зависимости от числа и вида открытых приложений. Чтобы увидеть, сколько ОЗУ доступно, выберите в меню Apple About This Computer (О данном компьютере) (для пользователей Mac OS 8.1 или выше, исключая Mac OS X) и посмотрите на размер памяти (приводится в килобайтах) под "Largest Unused Block" (Самый большой неиспользованный блок) (1,024Kб=1 Мб).

Для пользователей Mac OS X, посмотрите какое количество памяти доступно, выбрав пункт About This Mac из меню Apple.

Для пользователей Mac OS 8.1 или выше (исключая Mac OS X), требования к необходимому объему памяти могут изменяться. Это зависит от размера бумаги, используемого приложения и сложности печатаемого документа.

Приведенные выше требования к объему оперативной памяти относятся к печати на бумаге формата Letter. Эти требования могут сильно изменяться в зависимости от формата бумаги, типа используемого вами приложения и сложностью документа, который вы хотите распечатать.

В дополнение к перечисленным требованиям к системе и оперативной памяти вам потребуется 18 Мб свободного пространства на жестком диске для установки программного обеспечения принтера. Для печати вам потребуется дополнительное свободное пространство на жестком диске, примерно вдвое большее, чем объем файла, который вы хотите распечатать.

[К началу]

## Для использования онлайнового Справочного руководства

Для определения минимальных требований к системе, выполнение которых необходимо для использования онлайнового Справочного руководства, обратитесь к соответствующему разделу из приведенных ниже.

### Для Windows

Система | Microsoft Windows® Millennium Edition, 98, 95, 2000, или XP
Центральный процессор | Pentium 150 МГц (для Windows Me) Pentium для Windows 98 и 95 Pentium 133 МГц для Windows 2000 Pentium 233 МГц для Windows XP
Оперативная память | 16 Мб ОЗУ для Windows 98 and 95 (Рекомендуется 32 Мб ОЗУ или более) 32 Мб ОЗУ для Windows Me и 2000 64 Мб ОЗУ для Windows XP
Пространство на жестком диске | 5 Мб для установки Справочного руководства
Дисковод CD-ROM | 2-х скоростной (рекомендуется со скоростью 4-х или более быстрый)
Дисплей | Разрешение 640 x 480 пикселов или 800 x 600 пикселов, с возможностью установки цветности High Color (16 разрядная) или True Color (32 разрядная)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется Microsoft Internet Explorer 4.0 или более новый)

### Для Macintosh

Система | Mac OS 8.1 или более новая
Оперативная память | 16 Мб ОЗУ (рекомендуется 32 Мб или более)
Пространство на жестком диске | 4 Мб для установки Справочного руководства
Дисковод CD-ROM | 2-х скоростной (рекомендуется со скоростью 4-х или более быстрый)
Дисплей | Разрешение 640 x 480 пикселов или 800 x 600 пикселов, с возможностью установки цветности High Color (16 разрядная) или True Color (32 разрядная)
Браузер | Web-браузер (рекомендуется Microsoft Internet Explorer 4.0 или более новый)

[К началу]

Предыдущая