Другая информация

# Использование специальных носителей

> Загрузочные характеристики для специальных носителей EPSON
> Хранение EPSON Photo Paper (Фотобумага EPSON)

Вы можете получать хорошие результаты на большинстве сортов простой документной бумаги. Однако бумага со специальным покрытием и глянцевая пленка обеспечивают более качественные отпечатки, потому что эти носители впитывают меньшее количество чернил.

Компания EPSON поставляет специальные носители, состав и структура которых соответствует чернилам, применяемым на струйных принтерах марки EPSON. Для обеспечения наилучших результатов печати компания EPSON рекомендует вам использовать именно эти носители.

Перед загрузкой специального носителя, поставляемого компанией EPSON, вначале прочитайте памятку, вложенную в упаковку специального носителя, и придерживайтесь следующих указаний.

| Предостережение:

Чистящие листы, упакованные вместе со специальными носителями EPSON, на этом принтере применять не следует. В их чистящих свойствах нет надобности на принтере этого типа. Кроме того, они могут заклинить подающий механизм принтера.

| Примечание:

Закладывайте стопку бумаги в автоподатчик печатной стороной вверх. Прочитайте памятку, заложенную в пачку с бумагой, чтобы узнать, какая сторона является печатной. У некоторых носителей обрезаны уголки листов для облегчения правильного расположения их в автоподатчике листов.

Если вы увеличили область печати, выбрав значение Minimize Margins (Уменьшенные поля) для параметра Printable Area (Область печати), отрезанный угололк на специальной бумаге может испортить отпечаток.

Проверьте, чтобы верхний лист стопки лежал ниже контрольной стрелки на внутренней стороне левой направляющей

Убедитесь, что бумага загружена под выступы на направляющих.

Если бумага скручена, то распрямите ее или слегка скрутите в обратную сторону перед загрузкой в принтер. Печать на скрученной бумаге приводит к размазыванию чернил на отпечатке.

## Загрузочные характеристики для специальных носителей EPSON

Для определения загрузочных характеристик для специальных носителей EPSON обратитесь к приведенной ниже таблице.

Тип носителя | Загрузочная емкость
Photo Quality Ink Jet Paper | A4, Letter: До 30 листов Legal: До 10 листов
Photo Quality Ink Jet Cards | До 30 карточек Следите за тем, чтобы не печатать на листе подложки*, размещаемой под карточки
Ink Jet Transparencies | До 10 листов
Photo Quality Self Adhesive Sheets | По одному листу
Photo Paper | 4 x 6 inch Photo Paper: До 20 листов Следите за тем, чтобы не печатать на листе подложки*, размещаемой под Photo Paper
Premium Glossy Photo Paper | По одному листу
Photo Stickers 16 and Photo Stickers 4 | По одному листу
Iron-On Cool Peel Transfer Paper | По одному листу
Premium Ink Jet Plain Paper | До 70 листов
Bright White Ink Jet paper | До 70 листу
Double-Sided Matte Paper | По одному листу
Economy Photo Paper | До 20 листов
Glossy Photo Paper | До 20 листов
Matte Paper-Heavyweight | До 20 листов Следите за тем, чтобы не печатать на листе подложки*, размещаемой под Matte Paper-Heavyweight

[К началу]

## Хранение EPSON Photo Paper (Фотобумага EPSON)

Вкладывайте неиспользованную бумагу обратно в ее оригинальную упаковку сразу же после окончания печати. Отпечатки рекомендуется хранить в запечатываемом пластиковом пакете. Не допускайте нахождения отпечатков в местах с высокой температурой и влажностью воздуха, а также прямого попадания солнечного света.

[К началу]

Предыдущая | Следующая