Другая информация

# Загрузка конвертов

Для загрузки конвертов в принтер выполните указанные ниже действия.

| Выдвиньте приемный лоток.

| Нажмите на ручку левой боковой направляющей и сдвиньте ее настолько, чтобы расстояние между боковыми направляющими было немного больше ширины конверта.

| Загружайте конверты узкой стороной вперед и клапаном вниз, как это показано на рисунке.

|  | Примечание:

Качество фальцовки и толщина конвертов сильно различаются. Если общая толщина стопки конвертов превышает 10 мм, то перед загрузкой расправляйте каждый конверт до плоского состояния. Если качество печати ухудшается в случае закладки конвертов стопкой, то загружайте по одному конверту за раз.

Вы можете загружать до 10 конвертов в автоподатчик за один раз.

Не используйте скрученные или мятые конверты.

Перед загрузкой разглаживайте края конвертов.

Старайтесь не использовать слишком тонкие конверты, так как во время печати они могут искривиться.

Для печати на конвертах EPSON рекомендует использовать черные чернила. Если вы решили использовать цветные чернила, установите более широкие поля для предотвращения размазывания чернил по нижней части конверта.

[К началу]

Предыдущая | Следующая